[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW OSPF AREA

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SHOW OSPF AREA[={BACKBONE|area-number}] [{FULL|SUMMARY}]`

area-number: OSPFエリアID（a.b.c.dの形式）

OSPFエリアに関する情報を表示する。

パラメーター

AREA: エリアID。省略時はすべてのエリアに関する情報が表示される。指定時は該当エリアの詳細な情報が表示される。

FULL: 詳細な情報を表示する。

SUMMARY: サマリー情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ospf area

    Area             State     Authentication  StubArea  StubMetric  Summary LSAs
    -------------------------------------------------------------------------------
    Backbone         Active       None            No             1       Send
    2.2.2.2          Active       None            No             1       Send
    -------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show ospf area=2.2.2.2

    Area 2.2.2.2:
      State ......................... Active
      Authentication ................ None
      Stub area ..................... No
      Stub Cost ..................... 1
      NSSA .......................... No
      Summary LSAs .................. Send
      SPF runs ...................... 7
      Area border router count ...... 1
      AS border router count ........ 1
      LSA count ..................... 4
      LSA sum of checksums .......... 122891

      Ranges:
        Range ....................... 172.28.30.0
          Mask ...................... 255.255.255.0

      Interfaces:
        vlan1:
          Type ...................... Broadcast
          State ..................... DR

表 1
Area | エリアID
State | エリアの状態。エリアの範囲と所属するインターフェースが設定されていればActive、そうでなければInactiveと表示される
Authentication | 本エリアにおける受信OSPFパケットの認証方式。None（無認証）、Password（簡易パスワード認証）、MD5（MD5ダイジェスト認証）がある
StubArea | スタブエリアかどうか。Yes（スタブエリアである）、NSSA（準スタブエリアである）、No（スタブエリアでない）のいずれか
StubMetric | スタブエリア内に通知するデフォルトルート（デフォルトサマリーLSA）のメトリック
Summary LSAs | デフォルトルート以外のサマリーLSAをスタブエリア内に通知するかどうか。Send（通知する）、None（通知しない）、Undefined（未定義）

表 2：エリア指定時
Area | エリアID
State | エリアの状態。エリアの範囲と所属するインターフェースが設定されていればActive、そうでなければInactiveと表示される
Authentication | 本エリアにおける受信OSPFパケットの認証方式。None（無認証）、Password（簡易パスワード認証）、MD5（MD5ダイジェスト認証）がある
Stub area | スタブエリアかどうか。Yes（スタブエリアである）、No（スタブエリアでない）のいずれか。準スタブエリア（NSSA）であるかどうかは、NSSA欄に表示される
Stub Cost | スタブエリア内に通知するデフォルトルート（デフォルトサマリーLSA）のメトリック
NSSA | 準スタブエリア（NSSA）かどうか。Yes（準スタブエリアである）、No（準スタブエリアでない）のいずれか
Summary LSAs | デフォルトルート以外のサマリーLSAをスタブエリア内に通知するかどうか。Send（通知する）、None（通知しない）、Undefined（未定義）
SPF runs | エリア内部の経路表を再計算した回数
Area border router count | エリア内にあるエリア境界ルーター（ABR）の数
AS border router count | エリア内にあるAS境界ルーター（ASBR）の数
LSA count | 該当エリアのトポロジーデータベースに格納されているLSAの合計数。AS外部LSAは除く
LSA sum of checksums | 該当エリアのLSAチェックサムの合計値。ルーター間でトポロジーデータベースの同一性をチェックするために使用される
Range | エリアを構成するネットワークのベースアドレス
Mask | Rangeに対するネットマスク
Interfaces | エリアに所属するOSPFインターフェース
Type | インターフェースタイプ。Unknown（不明）、Broadcast（ブロードキャスト型マルチアクセス）、NMBA（非ブロードキャスト型マルチアクセス）、Point to Point（ポイントツーポイント型）、Virtual（仮想インターフェース）のいずれか
State | OSPFインターフェースとしての状態。unknown（不明）、down（送受信を行わない初期状態）、loopback（ループバック状態）、waiting（HelloパケットをモニターしてバックアップDRの存在を確認している状態）、ptp（仮想リンクに接続されている状態）、DR（DRに選出されている状態）、backupDR（バックアップDRに選出されている状態）、otherDR（DR、バックアップDRのいずれにも選出されていない状態）のいずれか

関連コマンド

ADD OSPF AREA
ADD OSPF RANGE
DELETE OSPF AREA
DELETE OSPF RANGE
RESET OSPF COUNTER
SET OSPF AREA
SET OSPF RANGE
SHOW OSPF RANGE

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P