[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE PIM6

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / PIM
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`ENABLE PIM6`

PIM6（Protocol Independent Multicast）モジュールを有効にする。デフォルトは無効。

関連コマンド

ADD PIM6 BSRCANDIDATE
ADD PIM6 INTERFACE
ADD PIM6 RPCANDIDATE
DISABLE PIM6
SET PIM6
SET PIM6 INTERFACE
SHOW PIM6

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P