[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET SNMP GROUP

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`SET SNMP GROUP=group SECURITYLEVEL={noAuthNoPriv|authNoPriv|authPriv} [READVIEW=view] [WRITEVIEW=view] [NOTIFYVIEW=view]`

group: SNMPグループ名（1〜32文字。大文字小文字を区別する）
view: SNMPビュー名（1〜32文字。大文字小文字を区別する）

（SNMPv3）ユーザーグループの設定を変更する。

パラメーター

GROUP: SNMPグループ名

SECURITYLEVEL: 本グループ所属のユーザーに求められる最低限のセキュリティーレベルを指定する。noAuthNoPriv（認証なし・暗号化なし）、authNoPriv（認証あり・暗号化なし）、authPriv（認証あり・暗号化あり）から選択する。

READVIEW: 本グループ所属のユーザーが読み出せるMIBオブジェクトの範囲（ビュー）を指定する。ビューはADD SNMP VIEWコマンドで定義する。READVIEWの指定がない場合、本グループ所属のユーザーはいかなるMIBオブジェクトも読み出せない。

WRITEVIEW: 本グループ所属のユーザーが書き込めるMIBオブジェクトの範囲（ビュー）を指定する。ビューはADD SNMP VIEWコマンドで定義する。WRITEVIEWの指定がない場合、本グループ所属のユーザーはいかなるMIBオブジェクトにも書き込めない。

NOTIFYVIEW: 本グループ所属のユーザーが受け取れる通知MIBオブジェクトの範囲（ビュー）を指定する。ビューはADD SNMP VIEWコマンドで定義する。NOTIFYVIEWの指定がない場合、本グループ所属のユーザーはいかなる通知MIBオブジェクトも受け取れない（通知メッセージが送信されない）。

関連コマンド

ADD SNMP USER
ADD SNMP VIEW
DELETE SNMP GROUP
SHOW SNMP GROUP
SHOW SNMP USER
SHOW SNMP VIEW

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P