[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH

カテゴリー：スイッチング / 一般コマンド

`SHOW SWITCH`

スイッチングモジュールの全般的情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch

     Switch Configuration
    ---------------------------------------------------------------------------
     Switch Address ............. 00-00-f4-27-2c-74
     Learning ................... ON
     Ageing Timer ............... ON
     Number of Fixed Ports ...... 26
     Number of Uplink Ports ..... 0
     Mirroring .................. DISABLED
     Mirror port ................ None
     Ports mirroring on Rx ...... None
     Ports mirroring on Tx ...... None
     Ports mirroring on Both .... None
     Number of WAN Interfaces ... 0
     Name of Interface(s) ....... -
     Ageingtime ................. 300
     L3 Ageingtime .............. 900
     UpTime ..................... 00:00:25
     STP Forwarding ............. DISABLED
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Switch Address | MACアドレス
Learning | フォワーディングデータベースの自動学習機能。ONかOFF。
Ageing Timer | フォワーディングデータベースのエージングタイマーが機能しているかどうか。ONかOFF
Number of Fixed Ports | 固定Ethernetポートの数
Number of Uplink Ports | アップリンクEthernetポートの数
Mirroring | ポートミラーリング機能の状態。EnabledかDisabled。
Mirror port | ミラーポート
Ports mirroring on Rx | 受信トラフィックだけをミラーリングしているソースポート
Ports mirroring on Tx | 送信トラフィックだけをミラーリングしているソースポート
Ports mirroring on Both | 送受信両方のトラフィックをミラーリングしているソースポート
Number of WAN Interfaces | WANインターフェース数
Name of Interface(s) | WANインターフェース名
Ageingtime | フォワーディングデータベースのエージングタイム（MACアドレス保持時間）
L3 Ageingtime | L3テーブルのエージングタイム
Uptime | 再起動後の経過時間（時:分:秒の形式）。MIB-IIオブジェクトsysUpTimeと同じ。
STP Forwarding | BPDUフォワーディングの有効・無効

関連コマンド

RESET SWITCH

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P