[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP RIP COUNTER

カテゴリー：IP / 経路制御（RIP）

`SHOW IP RIP COUNTER[={DETAIL|SUMMARY}] [INTERFACE=vlan-if] [IP=ipadd]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはPPPインターフェース
ipadd: IPアドレス

RIPに関する各種統計値を表示する。

パラメーター

COUNTER: 情報の詳細さを指定する。DETAILを指定した場合は、隣接RIPルーター（ピア）ごとの統計と全体の統計の両方が表示される。SUMMARYを指定した場合は、全体の統計だけが表示される。無指定の場合はSUMMARYと同様。

INTERFACE: IPインターフェース名

IP: 指定したIPアドレスに関連する情報だけを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip rip counter

    IP RIP Counter Summary:
      Input:                                    Output:
        inResponses ................... 0         outResponses .................. 2
        inTrigRequests ................ 0         outTrigRequests ............... 0
        inTrigResponses ............... 0         outTrigResponses .............. 0
        inTrigAcks .................... 0         outTrigAcks ................... 0
        inDiscards .................... 0

表 1
Interface | 隣接RIPルーター（ピア）が存在するインターフェース
IP Address | 隣接RIPルーター（ピア）のIPアドレス
inResponses | RIP Responseパケット受信数
inTrigRequests | Triggered Requestパケット受信数
inTrigResponses | Triggered Responseパケット受信数
inTrigAcks | Triggered Acknowledgementパケット受信数
inDiscards | 認証失敗、受信ディセーブル時の受信パケット、Triggered Acknowledgementのシーケンス番号不一致などが原因で破棄したパケット数。
outResponses | RIP Responseパケット送信数
outTrigRequests | Triggered Requestパケット送信数
outTrigResponses | Triggered Responseパケット送信数
outTrigAcks | Triggered Acknowledgementパケット送信数

関連コマンド

SHOW IP COUNTER
SHOW IP RIP

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC1058, Routing Information Protocol
RFC1582, Extensions to RIP to Support Demand Circuits
RFC2082, RIP-2 MD5 Authentication
RFC2453, RIP Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P