[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET STP

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）

`SET STP={stpname|ALL} [FORWARDDELAY=4..30] [HELLOTIME=1..10] [MAXAGE=6..40] [PRIORITY=0..65535] [MODE={STANDARD|RAPID}] [RSTPTYPE={NORMAL|STPCOMPATIBLE}] [DEFAULT]`

stpname: STPドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

STPドメインのスパニングツリーパラメーターを変更する。

パラメーター

STP: STPドメイン名。ALLを指定した場合はすべてのSTPドメインが対象となる。

FORWARDDELAY: フォワードディレイタイム。ルートブリッジのポートがフォワーディング状態に遷移するまでの時間を調整するためのパラメーター。MODEがSTANDARDのときは、ルートブリッジ内のポートがリスニングからラーニング、ラーニングからフォワーディング状態に遷移するまでの時間（秒）を示す。MODEがRAPIDのときは、ディスカーディングからラーニング、ラーニングからフォワーディング状態に遷移するまでの最大時間（秒）を示す。デフォルトは15秒。

HELLOTIME: ハロータイム。ルートブリッジがBPDU（Bridge Protocol Data Unit）を送信する間隔（秒）。デフォルトは2秒。

MAXAGE: 最大エージタイム。ルートブリッジからBPDUが届かなくなったことを認識するまでの時間（秒）。この時間内にBPDUを受信できなかった場合、STPD内の各ブリッジはスパニングツリーの再構成を開始する。2×（HELLOTIME + 1) 以上、かつ、2× (FORWARDDELAY - 1) 以下でなくてはならない。デフォルトは20秒。

PRIORITY: ブリッジプライオリティー。小さいほど優先度が高く、ルートブリッジになる可能性が高くなる。MODEがRAPIDのときは4096の倍数で指定する（4096の倍数でない値を指定したときは、指定値より小さい直近の倍数に変換される）。デフォルトは32768。

MODE: STPの動作モード。STANDARD（802.1d）、RAPID（802.1w）から選択する。動作モードを変更すると、STPのプロセスが初期化される。デフォルトはSTANDARD。

RSTPTYPE: Rapid STP（MODE=RAPID）の動作モード。NORMAL（RSTP BPDUを使う）、STPCOMPATIBLE（標準のBPDUを使う）から選択する。デフォルトはNORMAL。

DEFAULT: FORWARDDELAY、HELLOTIME、MAXAGE、PRIORITYパラメーターをデフォルト値に戻したいときに指定する。STP以外のパラメーターと同時に指定することはできない。

例

``■ STPドメイン「foobar」のパラメーターをデフォルト値に戻す。
`SET STP=foobar DEFAULT`

関連コマンド

PURGE STP
RESET STP
SET STP PORT
SHOW STP

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P