[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# RESET STP

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）

`RESET STP={stpname|ALL}`

stpname: STPドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

指定したSTPドメインにおけるスパニングツリープロトコルの状態をリセットする。
該当STPドメインのカウンター、STP所属ポートのカウンターはすべてリセットされる。

パラメーター

STP: STPドメイン名。ALLを指定した場合はすべてのSTPドメインが対象となる。

関連コマンド

PURGE STP
SET STP
SHOW STP
SHOW STP COUNTER

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P