[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW OSPF SUMMARYADDRESS

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SHOW OSPF SUMMARYADDRESS`

AS外部経路の集約設定（集約経路エントリー）の一覧を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ospf summaryaddress

    Base IP address     Mask             Advertise        Tag
    -------------------------------------------------------------------------------
    192.168.0.0         255.255.0.0      Yes              0
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Base IP address | 集約後のネットワークアドレス
Mask | Base IP addressに対するネットワークマスク
Advertise | 集約経路（Base IP address/Mask）をAS外部LSAでAS内に通知するかどうか。Yes（通知する）、No（通知しない）のいずれか
Tag | 集約経路のAS外部LSAにセットする外部経路タグ値

関連コマンド

ADD OSPF SUMMARYADDRESS
DELETE OSPF SUMMARYADDRESS
SET OSPF SUMMARYADDRESS

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P