[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP ROUTE

カテゴリー：IP / 経路制御

`SHOW IP ROUTE[=ipadd] [{GENERAL|COUNT}]`

ipadd: IPアドレス

IPルーティングテーブルを表示する。

パラメーター

ROUTE: 表示させたい経路の宛先ネットワークアドレス。ワイルドカード（*）の指定も可能で、「192.*.*.*」と指定すると「192」で始まる経路だけが表示される。省略時はすべての経路が表示される。

GENERAL: ルーティングに関するサマリーを表示する。

COUNT: 経路ごとの送受信オクテット数を表示する。送受信オクテット数は、ENABLE IP ROUTEコマンドでルートカウンター（COUNTオプション）を有効にしているときだけカウントされる。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip route

    IP Routes
    -------------------------------------------------------------------------------
    Destination       Mask              NextHop             Interface           Age
    DLCI/Circ.        Type     Policy   Protocol   Tag      Metrics      Preference
    -------------------------------------------------------------------------------
    172.16.10.0       255.255.255.0     0.0.0.0             vlan172            8007
    -                 direct   0        interface  -        1                     0
    172.16.10.0       255.255.255.0     0.0.0.0             vlan172            3646
    -                 remote   0        ospf-Intra -        1                    10
    192.168.10.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan10             8007
    -                 direct   0        interface  -        1                     0
    192.168.10.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan10             3646
    -                 remote   0        ospf-Intra -        1                    10
    192.168.20.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan10             3066
    -                 remote   0        ospf-Intra -        2                    10
    192.168.21.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan10             2908
    -                 remote   0        ospf-Intra -        3                    10
    192.168.22.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan10             2908
    -                 remote   0        ospf-Intra -        3                    10
    192.168.100.0     255.255.255.0     0.0.0.0             vlan100            8007
    -                 direct   0        interface  -        1                     0
    192.168.100.0     255.255.255.0     0.0.0.0             vlan100            3653
    -                 remote   0        ospf-Intra -        1                    10
    192.168.101.0     255.255.255.0     192.168.100.254     vlan100             137
    -                 remote   0        ospf-EXT1  -        2                   150
    192.168.102.0     255.255.255.0     192.168.100.254     vlan100            3481
    -                 remote   0        ospf-Intra -        2                    10
    -------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show ip route general

    IP Route General Information
    ----------------------------
    Number of routes ............... 3
    Cache size ..................... 1024
    Source route byte counting ..... no
    Route debugging ................ no
    Multipath routing .............. yes

    Manager > show ip route count

    Route Counters

     IP address       NextHop         Interface  Metric  Octets rcvd   Octets sent
    -------------------------------------------------------------------------------
     0.0.0.0          192.168.100.254 vlan100       1            260           520
     192.168.30.0     0.0.0.0         vlan30        1          24312             0
     192.168.10.0     0.0.0.0         vlan10#       1              0             0
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Destination | 経路の宛先ネットワークアドレス
Mask | サブネットマスク
NextHop | ネクストホップルーターのIPアドレス
Interface | 本経路宛てのパケットを送出するインターフェース。名前の後の「#」は、該当インターフェースがリンクダウンしていることを示す
Age | 経路情報取得後の経過時間
Type | 経路エントリーの種類。remote、direct、otherのいずれか。
Policy | 本経路のサービスタイプ（経路選択ポリシー）
Protocol | 経路情報のソースプロトコル。インターフェース経路（interface）、静的経路（static）、RIP（rip）、OSPF（ospf）、BGP-4（bgp）がある
Tag | 経路タグ
Metrics | メトリック（コスト）
Preference | 経路選択時の優先度。小さいほど優先度が高い。

表 2：GENERALオプション指定時
Number of routes | 経路エントリー数
Cache size | ルートキャッシュサイズ（バイト）
Source route byte counting | ソースルートバイトカウンティングの有効・無効（ENABLE IP ROUTE COUNT）
Route debugging | 経路デバッグの有効・無効
Multipath routing | 等価コストマルチパス（ECMP）ルーティングの有効・無効（ENABLE IP ROUTE MULTIPATH）

表 3：COUNTオプション指定時
IP address | 経路の宛先ネットワークアドレス
NextHop | ネクストホップルーターのIPアドレス
Interface | 送出インターフェース。名前の後の「#」は、該当インターフェースがリンクダウンしていることを示す
Metric | メトリック（コスト）
Octets rcvd | 本経路経由で受信したオクテット数
Octets sent | 本経路経由で送信したオクテット数

備考・注意事項

ROUTEパラメーターに何らかの値を指定した場合は、ダウンしている経路も表示される（このときInterface欄に「#」が付く）。一方、同パラメーターに値を指定しなかった場合は、インターフェース経路を除き、ダウンしている経路は表示されない。

関連コマンド

ADD IP ROUTE
DELETE IP ROUTE
DISABLE IP ROUTE
ENABLE IP ROUTE
SET IP ROUTE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P