[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP IGMP

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`SHOW IP IGMP [COUNTER] [INTERFACE=vlan-if]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

IGMP、および、IPインターフェースごとのマルチキャストグループ情報を表示する。

パラメーター

COUNTER: IGMPの統計カウンターを表示する。

INTERFACE: 指定したIPインターフェースの情報だけを表示する。省略時はすべてのIPインターフェースが対象となる

入力・出力・画面例

    Manager > show ip igmp
    IGMP Protocol
    --------------------------------------------------------------------------------
    Status ........................... Enabled
    Default Query Interval ........... 125 secs
    Default Timeout Interval ......... 260 secs

    Last Member Query Interval ....... 10 (1/10secs)
    Last Member Query Count .......... 2
    Robustness Variable .............. 2
    Query Response Interval .......... 100 (1/10secs)
    Disabled All-groups ports ........ None

    Interface Name ..................... vlan33              (DR)
    IGMP Status ........................ Disabled
    Other Querier timeout .............. 0 secs
    IGMP Proxy ......................... Off
    General Query Reception Timeout .... None
    Group List .........................

      No group memberships.

    Interface Name ..................... vlan1               (DR)
    IGMP Status ........................ Disabled
    IGMP Proxy ......................... Off
    General Query Reception Timeout .... None
    Group List .........................

      No group memberships.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show ip igmp counter
    IGMP Counters
    --------------------------------------------------------------------------------

    Interface Name: vlan10

      inQuery ......................... 0       outQuery ........................ 0
      inV1Report ...................... 0
      inV2Report ...................... 5
      inLeave ......................... 0
      inTotal ......................... 5       outTotal ........................ 0

      badQuery ........................ 0
      badV1Report ..................... 0
      badV2Report ..................... 0
      badLeave ........................ 0
      badTotal ........................ 0

    Interface Name: vlan100

      inQuery ......................... 0       outQuery ........................ 0
      inV1Report ...................... 0
      inV2Report ..................... 22
      inLeave ......................... 3
      inTotal ........................ 25       outTotal ........................ 0

      badQuery ........................ 0
      badV1Report ..................... 0
      badV2Report ..................... 0
      badLeave ........................ 0
      badTotal ........................ 0

    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Status | IGMPの状態。EnabledかDisabled
Default Query Interval | General Membership Queryのデフォルト送信間隔（秒）
Default Timeout Interval | Membership Reportを受信できなくなってから、該当グループをグループデータベースから削除するまでの時間（秒）
Last Member Query Interval | Leave Groupメッセージを受け取ったときに送信するGroup-Specific Membership QueryのMax Response Timeフィールドにセットする値。また、同Queryの送信間隔（1/10秒）
Last Member Query Count | Leave Groupメッセージを受け取ったときに送信するGroup-Specific Membership Queryの送信回数
Robustness Variable | パケットロスへの対抗力を示すパラメーター。他のIGMPタイマーがこの値に連動するよう設計されている
Query Response Interval | General Membership QueryのMax Response Timeフィールドにセットする値（1/10秒）
Disabled All-groups ports | All Groupへの所属が禁止されているポートの一覧
Interface Name | IP（VLAN）インターフェース名。代表ルーターとして動作しているときは、インターフェース名のあとに「(DR)」と表示される
IGMP Status | 該当インターフェースにおけるIGMPの状態
Other Querier timeout | 未サポート
IGMP Proxy | 未サポート
General Query Reception Timeout | 未サポート
Group List | マルチキャストグループの一覧（グループエントリー一覧）
Group. | マルチキャストグループアドレス
Last Adv. | 一番最近Membership Reportを広告したホスト。グループがスタティック登録されている場合は「Static association」と表示される
Refresh time | Membership Reportを受信しなくなってからグループを削除するまでの時間（秒）。グループがスタティック登録されている場合は「Infinity」（無期限）と表示される
Ports | メンバーポートの一覧
Static Ports | スタティックなメンバーポートの一覧。グループがスタティック登録されているときだけ表示される

表 2：COUNTERオプション指定時
inQuery | Membership Queryメッセージ受信数
inV1Report | IGMPv1 Membership Reportメッセージ受信数
inV2Report | IGMPv2 Membership Reportメッセージ受信数
inLeave | IGMPv2 Leave Groupメッセージ受信数
inTotal | IGMPメッセージ受信総数
outQuery | Membership Queryメッセージ送信数
outTotal | IGMPメッセージ送信総数
badQuery | 受信したMembership Queryメッセージのうち、エラーがあったものの数
badV1Report | 受信したIGMPv1 Membership Reportメッセージのうち、エラーがあったものの数
badV2Report | 受信したIGMPv2 Membership Reportメッセージのうち、エラーがあったものの数
badLeave | 受信したIGMPv2 Leave Groupメッセージのうち、エラーがあったものの数
badTotal | 受信したIGMPメッセージのうち、エラーがあったものの総数

関連コマンド

ADD IP IGMP DESTINATION
CREATE IP IGMP DESTINATION
DISABLE IP IGMP
DISABLE IP IGMP INTERFACE
ENABLE IP IGMP
ENABLE IP IGMP INTERFACE
SET IP IGMP

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P