[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IGMP FILTER

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`SHOW IGMP FILTER[=filter-id]`

filter-id: フィルター番号（1〜99）。

IGMPフィルターの情報を表示する。

パラメーター

FILTER: フィルター番号（1〜99）。本パラメーターに値を指定したときは、指定したフィルターだけが表示される。値を省略したときは、すべてのフィルターが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show igmp filter

    IGMP Filters
    -------------------------------------------------------------------------------
    No.   Entry  Group Address Range                Msg Type  Action        Matches
    -------------------------------------------------------------------------------
    1     1      239.2.1.10      - 239.2.1.10       Report    Include             0

       Reports  -  Recd:          0    Passed:          0    Dropped:          0
       Queries  -  Recd:          0    Passed:          0    Dropped:          0
       Leaves   -  Recd:          0    Passed:          0    Dropped:          0
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
No. | フィルター番号
Entry | フィルター内のエントリー番号
Group Address Range | マルチキャストグループアドレスの範囲。単一アドレスの場合は同じアドレスが2つ表示される
Msg Type | メッセージ種別
Action | マッチしたグループ（Rerpotメッセージ）に対する処理
Reports | このフィルターが適用されているスイッチポートで受信したReportメッセージの数。Recd（受信総数）、Passed（フィルターにより転送許可された数）、Dropped（フィルターにより破棄された数）このエントリーにマッチしたReportメッセージの数
Queries | このフィルターが適用されているスイッチポートで受信したQueryメッセージの数。Recd（受信総数）、Passed（フィルターにより転送許可された数）、Dropped（フィルターにより破棄された数）このエントリーにマッチしたReportメッセージの数
Leaves | このフィルターが適用されているスイッチポートで受信したLeaveメッセージの数。Recd（受信総数）、Passed（フィルターにより転送許可された数）、Dropped（フィルターにより破棄された数）このエントリーにマッチしたReportメッセージの数

関連コマンド

ADD IGMP FILTER
CREATE IGMP FILTER
DELETE IGMP FILTER
DESTROY IGMP FILTER
SET IGMP FILTER
SET SWITCH PORT
SHOW SWITCH PORT

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P