[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW MSTP DEBUG MSTI

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`SHOW MSTP DEBUG MSTI={CIST|instance|ALL}`

instance: MSTインスタンスID（1〜4094）

各MSTインスタンスで有効になっているMSTPデバッグオプションを表示する。

パラメーター

MSTI: MSTインスタンスIDまたはCIST（Common and Internal Spanning Tree）。ALL指定時はすべてのMSTインスタンスとCISTが対象となる。

入力・出力・画面例

    Manager > show mstp debug msti=cist

    MSTP Instance  Port  Debug Modes               Output         Timeout
                         State Machine Debug Modes
    -------------------------------------------------------------------------------
    CIST           1     STATE                     Asyn 0 (16)    None
                         PTX
                   2     STATE                     Asyn 0 (16)    None
                         PTX
                   3     STATE                     Asyn 0 (16)    None
                         PTX
                   4     STATE                     Asyn 0 (16)    None
                         PTX
                   5     STATE                     Asyn 0 (16)    None
                         PTX
    ...

関連コマンド

DISABLE MSTP
DISABLE MSTP DEBUG MSTI
ENABLE MSTP
ENABLE MSTP DEBUG MSTI

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P