[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE MSTP MSTI PORT

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`ENABLE MSTP MSTI=instance PORT={port-list|ALL}`

instance: MSTインスタンスID（1〜4094）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定ポートにおいて、指定したMSTインスタンスに対するマルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）の動作を有効にする。各MSTインスタンスにおいては、デフォルトですべてのポートでMSTPの動作が有効化されている。

パラメーター

MSTI: MSIインスタンスID

PORT: ポート番号。複数指定が可能。ALLを指定した場合はすべてのポートが対象となる。トランクグループの場合は、マスターポート（トランクグループ内で最初にリンクアップしたポート）を指定する必要がある。

関連コマンド

SHOW MSTP MSTI
SHOW MSTP MSTI PORT

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P