[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD DHCP RANGE

カテゴリー：DHCPサーバー / DHCPレンジ（提供アドレス）

`ADD DHCP RANGE=range IP=ipadd ADDRESS=macadd [POLICY=policy]`

range: DHCPレンジ名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）
policy: DHCPポリシー名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）
ipadd: IPアドレス
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）

DHCPレンジ内のIPアドレスを特定のMACアドレスに関連付ける（静的割り当てする）。

パラメーター

RANGE: DHCPレンジ名

IP: 静的割り当てするIPアドレス。RANGEパラメーターで指定したDHCPレンジ内のアドレスでなくてはならない。

ADDRESS: クライアントのMACアドレス

POLICY: DHCPポリシー名

例

``■ MACアドレス「00-00-12-34-56-78」のホストにIPアドレス「192.168.10.200」を静的割り当てする。
`ADD DHCP RANGE=ournet IP=192.168.10.200 ADDRESS=00-00-12-34-56-78`

備考・注意事項

DHCPレンジ内のIPアドレスを特定のMACアドレスに静的割り当てする場合、以下の点に注意すること。
・静的割り当ての対象となる端末（DHCPクライアント）は、DHCPレンジの所属サブネットでしか使用できない。本製品は、静的割り当て対象のMACアドレスに対して、つねに静的なIPアドレスを割り当てようとするため、端末を他のサブネットに移動すると、（動的割り当てによる）アドレス設定が正しく行えなくなる。静的割り当てした端末を他のサブネットに移動するときは、DELETE DHCP RANGEコマンドで静的割り当てエントリーを削除すること。
・同一のMACアドレスに対して複数の静的割り当てエントリーを作成した場合、最後に作成したエントリーだけが有効になる。1つのMACアドレスに複数のIPアドレスを静的割り当てしてはならない。

関連コマンド

CREATE DHCP RANGE
DELETE DHCP RANGE
DESTROY DHCP RANGE
SHOW DHCP RANGE

参考

RFC1541, Dynamic Host Configuration Protocol
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P