[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE SWITCH STPFORWARD

カテゴリー：スイッチング / 一般コマンド

`ENABLE SWITCH STPFORWARD`

BPDUフォワーディングを有効にする。デフォルトは無効。
いずれかのSTPドメインでスパニングツリープロトコルが有効になっているときは、エラーメッセージが表示され、BPDUフォワーディングを有効化できない。
また、BPDUフォワーディング有効時に、いずれかのSTPドメインでスパニングツリープロトコルを有効化すると、メッセージが表示され、BPDUフォワーディングは無効化される。
BPDUフォワーディング無効時は、受信したBPDU（Bridge Procotol Data Unit）を転送（スイッチング）しないが、有効時は転送する。

関連コマンド

DISABLE SWITCH STPFORWARD
SHOW SWITCH

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P