[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH PORT INTRUSION

カテゴリー：スイッチング / ポート

`SHOW SWITCH PORT[={port-list|ALL}] INTRUSION`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

ポートセキュリティー機能がオンのポート（LEARNパラメーターが0以外に設定されているポート）において、学習済みMACアドレス数が上限に達した後で受信した未学習のMACアドレス（INTRUSIONACTIONの対象となったアドレス）の一覧を表示する。

パラメーター

PORT: ポート番号。省略時およびALL指定時は、全ポートの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch port=11 intrusion

     Switch Port Information
    ---------------------------------------------------------------------------
    Port 11 -    1 intrusion(s) detected
        00-00-f4-1e-e0-0a
    ---------------------------------------------------------------------------

関連コマンド

SET SWITCH PORT

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P