[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE BGP DEBUG

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-08 が必要

`ENABLE BGP DEBUG={MSG|STATE|UPDATE|ALL}[,...] [PEER=ipadd]`

ipadd: IPアドレス

BGP-4のデバッグオプションを有効にする。デフォルトはすべて無効。

パラメーター

DEBUG: デバッグオプション。カンマ区切りで複数指定が可能

PEER: デバッグの対象となるBGPピアのIPアドレス。省略時はすべてのBGPピアが対象となる。

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE BGP DEBUG

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P