[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW STP DEBUG

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）

`SHOW STP DEBUG`

各ポートで有効になっているSTPデバッグオプションを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show stp debug

      STP Name
               Port    Enabled Debug Modes    Output         Timeout
      ---------------------------------------------------------------------------
      default
               Port1   MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port2   STATE                  Asyn 0 (16)    123456
               Port3   MSG, PKT               Asyn 0 (16)    123456
               Port4   MSG                    Asyn 0 (16)    123456
               Port5   None
               Port6   None
               Port7   MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port8   MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port9   MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port10  MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port11  MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port12  MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port13  MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port14  MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port15  MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port16  MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port17  MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port18  MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port19  MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port20  MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port21  MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port22  MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port23  MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port24  MSG, PKT, STATE        Asyn 0 (16)    123456
               Port25  None
               Port26  None
      ---------------------------------------------------------------------------

表 1
STP Name | STPドメイン名
Port | ポート番号
Enabled Debug Modes | 現在有効になっているSTPデバッグオプション。MSG（BPDUをデコードして表示）、PKT（BPDUをASCII表示）、STATE（ポートの状態遷移を表示）、None（なし）がある。
Output | デバッグ情報の出力先（仮想端末（TTY）番号）
Timeout | デバッグオプションの残り有効期間（秒）

関連コマンド

DISABLE STP DEBUG
ENABLE STP DEBUG
SHOW STP COUNTER

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P