[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IPX GSAP

カテゴリー：IPX / 経路制御
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`SET IPX GSAP={filter-id|NONE}`

filter-id: フィルター番号（0〜99）

IPX SAPフィルターをグローバル（全IPXインターフェース）に適用する。

パラメーター

GSAP: すべてのインターフェースに適用するSAPフィルターの番号を指定する。NONEを指定した場合は、既存のグローバルSAPフィルターの適用を解除する。

例

``■ IPX SAPフィルター「1」をすべてのインターフェースに適用する。
`SET IPX GSAP=1
` ■ グローバルなIPX SAPフィルターの適用を解除する。
`SET IPX GSAP=NONE`

関連コマンド

ADD IPX CIRCUIT
ADD IPX SAP
DELETE IPX SAP
SET IPX CIRCUIT
SHOW IPX SAP

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P