[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IP ROUTEMAP

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-08 が必要

`SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}]
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] MATCH ASPATH=1..99
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] MATCH COMMUNITY=1..99 [EXACT={NO|YES}]
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] MATCH NEXTHOP=ipadd
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] MATCH ORIGIN={IGP|EGP|INCOMPLETE}
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] MATCH PREFIXLIST=plist
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] SET ASPATH={1..65534[,...]}
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] SET COMMUNITY={NOEXPORT|NOADVERTISE|NOEXPORTSUBCONFED|asn:xxx|1..4294967295}[,...] [ADD={NO|YES}]
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] SET LOCALPREF=0..4294967295
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] SET MED={0..4294967295|REMOVE}
SET IP ROUTEMAP=routemap ENTRY=1..4294967295 [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] SET ORIGIN={IGP|EGP|INCOMPLETE}`

routemap: ルートマップ名（0〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別する）
ipadd: IPアドレス
plist: プレフィックスリスト名（0〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別する）
asn:xxx: BGPコミュニティー（asnはAS番号（0〜65535）、xxxはASで定めたコミュニティー識別番号（0〜65535））

ルートマップのエントリーを変更する。

パラメーター

ROUTEMAP: ルートマップ名

ENTRY: ルートマップ内におけるエントリーの位置。必須パラメーター。

ACTION: ルートマップエントリーにマッチした場合のアクション（INCLUDEかEXCLUDE）。INCLUDEの場合、該当経路は許可され、SET節の処理に進む。EXCLUDEの場合、該当経路は破棄され、SET節の処理は行われない。したがって、ACTION=EXCLUDEのエントリーにSET節を指定しても意味をなさないので注意。

MATCH ASPATH: ASパスリスト番号。AS_PATH属性の内容によってマッチを行う場合に指定する。指定したASパスリストの検索結果が「INCLUDE」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。ASパスリストが「EXCLUDE」を返してきた場合は、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

MATCH COMMUNITY: コミュニティーリスト番号。COMMUNITIES属性の内容によってマッチを行う場合に指定する。指定したコミュニティーリストの検索結果が「INCLUDE」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。コミュニティーリストが「EXCLUDE」を返してきた場合は、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

EXACT: MATCH COMMUNITYパラメーターを指定した場合、コミュニティーリストとの照合を完全一致で行うかどうか。NOなら部分一致、YESなら完全一致検索となる。省略時はNO。

MATCH NEXTHOP: ネクストホップアドレス。NEXT_HOP属性の値によってマッチを行う場合に指定する。NEXT_HOP属性の値が指定したアドレスと等しければマッチとなり、アクションが実行される。そうでない場合は、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

MATCH ORIGIN: 経路の起源。ORIGIN属性の値によってマッチを行う場合に指定する。ORIGIN属性の値が指定値と等しければマッチとなり、アクションが実行される。そうでない場合は、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

MATCH PREFIXLIST: プレフィックスリスト名。プレフィックスリスト（ADD IP PREFIXLISTコマンドで作成）を用いて、NLRIフィールド内の個々のプレフィックスを照合する場合に指定する。指定したプレフィックスリストの検索結果が「MATCH」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。プレフィックスリストが「NOMATCH」を返してきた場合は、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

SET ASPATH: AS番号のリスト。許可（INCLUDE）された経路のAS_PATH属性には、指定したASパス番号が追加される。AS番号はカンマ区切りで最大10個まで指定可能。

SET COMMUNITY: BGPコミュニティーのリスト。許可（INCLUDE）された経路のCOMMUNITIES属性には、指定したコミュニティーがセットされる。コミュニティーは、通常「asn:xxx」形式の番号か単一の32ビット整数値（= asn × 65536 ＋ xxx）で指定するが、Well-knownコミュニティーについてはキーワードを指定することも可能。カンマ区切りで10個まで指定できる。なお、COMMUNITIES属性は、ADD BGP PEERコマンド、SET BGP PEERコマンドのSENDCOMMUNITYパラメーターにYESを指定しないと送信されないので注意（デフォルトはNO）。

ADD: SET COMMUNITYパラメーターを指定した場合、既存のCOMMUNITIES属性を置き換えるか、既存の属性に追加するかを指定する。NOはCOMMUNITIES属性を置き換える。YESを指定した場合は、既存のCOMMUNITIES属性値にSET COMMUNITYパラメーターで指定した値を追加する。省略時はNO。

SET LOCALPREF: Local Preference（LOCAL_PREF）値。許可（INCLUDE）された経路のLOCAL_PREF属性には、指定した値がセットされる。

SET MED: Multi-Exit Discriminator（MED）値。許可（INCLUDE）された経路のMULTI_EXIT_DISCRIMINATOR属性には、指定した値がセットされる。キーワードREMOVEを指定した場合は、該当経路からMED属性が削除される。

SET ORIGIN: 経路の起源。許可（INCLUDE）された経路のORIGIN属性には、指定した値がセットされる。

関連コマンド

ADD BGP PEER
ADD IP ROUTEMAP
DELETE IP ROUTEMAP
SET BGP PEER
SHOW IP ROUTEMAP

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P