[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW LACP

カテゴリー：スイッチング / LACP（IEEE 802.3ad）

`SHOW LACP`

LACPの一般情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show lacp

    LACP Information
    ------------------------------------------------------------------------------
      Status .......................... Enabled
      Actor System Priority ........... 32768
      Actor System .................... 00-00-cd-24-02-0e
      LACP Ports ...................... 1-24
        Active ........................ 1-24
        Passive ....................... None

表 1
Status | LACPモジュールの状態。EnabledかDisabled
Actor System Priority | システムプライオリティー
Actor System | システムID（MACアドレス）
LACP Ports | LACPの管理下にあるポートの一覧
Active | LACPの管理下にあるポートのうち、Activeモードで動作しているものの一覧
Passive | LACPの管理下にあるポートのうち、Passiveモードで動作しているものの一覧

関連コマンド

DISABLE LACP
ENABLE LACP
SET LACP PRIORITY
SHOW LACP PORT

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P