[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# IPv6/経路制御

備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

IPv6におけるスタティックな経路制御について解説します。
■ スタティック経路を登録するには、ADD IPV6 ROUTEコマンドを使います。vlan-white側にネットワーク3ffe:b80:3c:11::/64への経路がある場合、次のように指定します。ここでは、ネクストホップアドレスが3ffe:b80:3c:10:200:f4ff:fe12:3456であると仮定しています。

`ADD IPV6 ROUTE=3ffe:b80:3c:11::/64 INT=vlan-white NEXT=3ffe:b80:3c:10:200:f4ff:fe12:3456 ↓
`

■ デフォルト経路は「0:0:0:0:0:0:0:0/0」、省略して「::/0」で表します。

`ADD IPV6 ROUTE=::/0 INT=vlan-grey NEXT=3ffe:b80:3c:30::1 ↓`

■ IPv6 over IPv4トンネルインターフェース（VIRT）の方向に経路を設定するときは、NEXTHOPに「::」を指定します。あるいは、NEXTHOPパラメーターそのものを省略することもできます。

`ADD IPV6 ROUTE=::/0 INT=virt0 NEXT=:: ↓
`

または

`ADD IPV6 ROUTE=::/0 INT=virt0 ↓
`

■ 6to4トンネルインターフェース（VIRT）の方向に経路を設定するときは、NEXTHOPにリレールーターの6to4用IPv6アドレスを指定します。

`ADD IPV6 ROUTE=::/0 INT=virt0 NEXTHOP=2002:c864:0a01::1 ↓
`

■ スタティック経路を削除するにはDELETE IPV6 ROUTEコマンドを使います。

`DELETE IPV6 ROUTE=3ffe:b80:3c:11::/64 INT=vlan-white NEXT=3ffe:b80:3c:10:200:f4ff:fe12:3456 ↓
DELETE IPV6 ROUTE=::/0 INT=vlan-grey NEXT=3ffe:b80:3c:30::1 ↓
DELETE IPV6 ROUTE=::/0 INT=virt0 NEXT=:: ↓
`

■ IPv6の経路表を確認するにはSHOW IPV6 ROUTEコマンドを実行します。

`SHOW IPV6 ROUTE ↓
`

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P