[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IPX SAP

カテゴリー：IPX / 経路制御
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`SET IPX SAP=filter-id ENTRY=entry-id [SERVICE=service] [TYPE=service-type] [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] [NEWENTRY=entry-id]`

filter-id: フィルター番号（0〜99）
entry-id: エントリー番号
service: サービス名（1〜48文字。空白は使用不可）
service-type: サービスタイプ名またはサービス番号（16進数。先頭のゼロは省略可）

IPX SAPフィルターエントリーの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

SAP: SAPフィルター番号

ENTRY: フィルターエントリー番号

SERVICE: IPXサービス名。以下のワイルドカードを使用可能。「*」（アスタリスク。任意の文字列にマッチ。ただし、単独か文字列の末尾でのみ使用可）、「%」（パーセント。任意の一文字にマッチ）、「[abc]」（角かっこ。かっこで囲まれた文字のうちのどれかひとつにマッチ。この例ではabcのどれかひとつにマッチ）、「[^abc]」（角かっこ。かっこで囲まれた文字以外の文字にマッチ。この例ではabc以外の文字一文字にマッチ）、「\」（円マークまたはバックスラッシュ。エスケープ文字。後続文字の特殊な意味を無効にする。ワイルドカード文字をエスケープするために用いる）。

TYPE: IPXサービスタイプ。既定のサービス名（ADD IPX SERVICEコマンドを参照）かサービス番号（16進数）を指定する。ワイルドカードを使用可能。

ACTION: マッチしたサービス情報に対するアクション。INCLUDEなら、マッチしたサービス情報を受け入れる、または、送信する。EXCLUDEは、マッチしたサービス情報を破棄する。

NEWENTRY: フィルターエントリーの移動後の位置を示す。フィルターエントリーの順番を変更したいときに指定する。

関連コマンド

ADD IPX SAP
DELETE IPX SAP
SET IPX CIRCUIT
SET IPX GSAP
SHOW IPX SAP

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P