[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD IPV6 RIP

カテゴリー：IPv6 / 経路制御（RIPng）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`ADD IPV6 RIP INTERFACE=vlan-if POISONREVERSE={ON|OFF}`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはトンネルインターフェース（VIRTn）

指定したIPv6インターフェースでRIPngを有効にする。

パラメーター

INTERFACE: IPv6インターフェース名。VLANインターフェースかトンネルインターフェース（VIRT）を指定できる

POISONREVERSE: ポイズンリバースの有効（ON）・無効（OFF）。省略時は無効

例

``■ VLAN orangeでRIPngを有効にする。
`ADD IPV6 RIP INTERFACE=vlan-orange`

備考・注意事項

POISONREVERSEパラメーターは後から変更できないので注意が必要。変更したいときは、DELETE IPV6 RIPコマンドでいったんRIPngを無効にしたあと、ADD IPV6 RIPコマンドで再度有効化するしかない。

関連コマンド

DELETE IPV6 RIP
DISABLE IPV6 RIP
ENABLE IPV6 RIP
SHOW IPV6 RIP

参考

RFC2080, RIPng for IPv6
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P