[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH LOOPDETECTION

カテゴリー：スイッチング / ポート

`SHOW SWITCH LOOPDETECTION=LDF [PORT={port-list|ALL}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

ループガード（LDF検出）機能のグローバル設定と各ポートの状態を表示する。

パラメーター

PORT: ポート番号。省略時およびALL指定時はすべてのポートが対象となる。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch loopdetection=ldf

    Switch Loop Detection
    --------------------------------------------------------------------------------
    LDF Method
      Action ......................... Disable port
      Secure ......................... OFF
      LDF interval ................... 120 sec
      Port disabled timeout .......... 300 sec

      Rx port    In loop    Disabled    Re-enabling in    Tx port     Debug mode
      -----------------------------------------------------------------------------
      1             No         No             -             -           None
      2             No         No             -             -           None
      3             No         No             -             -           None
      4             Yes        Yes            253           3           None
      5             No         No             -             -           None
      6             No         No             -             -           None
      7             No         No             -             -           None
      8             No         No             -             -           None
    ...

表 1
Action | ループ検出時の動作（アクション）
Secure | 古いLDFを破棄するかどうか
LDF interval | LDFの送信間隔
Port disable timeout | ループ検出時のアクションによってディセーブルまたはリンクダウン状態にされたポートが、復帰するまでの時間
Rx port | ポート番号
In loop | 該当ポートでループを検出しているかどうか
Disabled | 該当ポートが、ループ検出時のアクションによってディセーブルまたはリンクダウン状態にされているかどうか
Re-enabling in | 該当ポートが、ループ検出時のアクションによってディセーブルまたはリンクダウン状態にされている場合、復帰するまでの残り時間（秒）
Tx port | 該当ポートでループを検出している場合、受信したLDFの送信元ポート番号
Debug mode | 未サポート

関連コマンド

ENABLE SWITCH LOOPDETECTION
ENABLE SWITCH PORT
SET SWITCH LOOPDETECTION
SHOW SWITCH LOOPDETECTION COUNTER

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P