[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET PIM LOG

カテゴリー：IPマルチキャスト / PIM

`SET PIM LOG={NONE|STATUS|ERROR|ALL} [TRAP={NONE|STATUS|ERROR|ALL}]`

PIM-SMのロギングオプションとSNMPトラップオプションを変更する。

パラメーター

LOG: ログに記録するイベントの種類。STATUS（状態変化をログに記録）、ERROR（エラー発生をログに記録）、ALL（状態変化とエラー発生をログに記録）、NONE（記録しない）から選択する。デフォルトはNONE。

TRAP: SNMPトラップで通知するイベントの種類。STATUS（状態変化をトラップで通知）、ERROR（エラー発生をトラップで通知）、ALL（状態変化とエラー発生をトラップで通知）、NONE（トラップを送信しない）から選択する。デフォルトはNONE。

表 1：ログに記録されるイベントの一覧
状態変化イベント
PIM interface X has been ENABLED | PIMインターフェースXの状態が無効から有効に変更された
PIM interface X has been DISABLED | PIMインターフェースXの状態が有効から無効に変更された
PIM neighbour x.x.x.x; Added on PIM interface X | PIMインターフェースX上にPIMルーターx.x.x.xを検出し、Neighbourテーブルに追加した
PIM neighbour x.x.x.x; Deleted on PIM interface X | PIMインターフェースX上のPIMルーターx.x.x.xがタイムアウトしため、Neighbourテーブルから削除した
PIM neighbour x.x.x.x; Changed genID, y->z on PIM interface X | PIMインターフェースX上のPIMルーターx.x.x.xのGeneration IDがyからzに変更された
PIM neighbour x.x.x.x; Changed port, y->z on PIM interface X | PIMインターフェースX上のPIMルーターx.x.x.xのポートがyからzに変更された
PIM RP changed from x.x.x.x to y.y.y.y for group z.z.z.z | マルチキャストグループz.z.z.zのランデブーポイント（RP）がx.x.x.xからy.y.y.yに変更された
PIM DR changed from x.x.x.x to y.y.y.y on PIM interface X | PIMインターフェースX上の代表ルーター（DR）がx.x.x.xからy.y.y.yに変更された
PIM BSR changed from x.x.x.x to y.y.y.y | ブートストラップルーター（BSR）がx.x.x.xからy.y.y.yに変更された
エラー発生イベント
PIM received invalid <type> packet; <descr> | 不正なPIMパケットを受信した。<type>はパケットの種類。<descr>には簡単な説明が入る
PIM <type> packet; Invalid destination address x.x.x.x on PIM interface X | PIMインターフェースX上において、不正な終点アドレスx.x.x.xを持つPIMパケットを受信した。<type>はパケットの種類。
PIM fragment; <descr> on PIM interface X | PIMインターフェースXにおいて、不正にフラグメント化されたPIMパケットを受信した。<descr>には簡単な説明が入る
PIM received <type> packet; Data length is too short on PIM interface X | PIMインターフェースX上において、データ長の足りない不正なPIMパケットを受信した。<type>はパケットの種類
PIM received <type> packet; Bad group address encoding on PIM interface X | PIMインターフェースX上において、グループアドレスのエンコーディングが不正なPIMパケットを受信した。<type>はパケットの種類
PIM received <type> packet; Bad source address encoding on PIM interface X | PIMインターフェースX上において、始点アドレスのエンコーディングが不正なPIMパケットを受信した。<type>はパケットの種類
PIM received <type> packet; Missing <opttype> option on PIM interface X | PIMインターフェースX上において、オプションの不足している不正なPIMパケットを受信した。<type>はパケットの種類。<opttype>はオプションの種類
PIM internal error; <descr> | PIMモジュールで内部エラーが発生した。<descr>には簡単な説明が入る
PIM received <type> packet; <descr> on PIM interface X | なんらかの理由により、PIMインターフェースXで受信したパケットの処理を継続できなかった（転送できなかったなど）。<type>はパケットの種類。<descr>には簡単な説明が入る

表 2：SNMPトラップの一覧
PimInterfaceUpTrap | PIMインターフェースが有効になった
PimInterfaceDownTrap | PIMインターフェースが無効になった
PimNeighbourAddTrap | NeighbourテーブルにPIMルーターを追加した
PimNeighbourDeleteTrap | NeighbourテーブルからPIMルーターを削除した
PimErrorTrap | PIMエラーパケットを受信した

関連コマンド

SHOW PIM

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05
draft-ietf-pim-dm-new-v2-01

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P