[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD PIM6 RPCANDIDATE

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / PIM
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`ADD PIM6 RPCANDIDATE[=ip6add] GROUP=group-address[/plen] [PRIORITY=0..255]`

ip6add: IPv6アドレス
group-address: マルチキャストグループアドレス
plen: プレフィックス長（16〜128ビット）

PIM-SMにおいて、マルチキャストグループのC-RP（ランデブーポイント候補）として動作するよう設定する。または、マルチキャストグループのRP（ランデブーポイント）を静的に設定する。

パラメーター

RPCANDIDATE: RP（Rendezvous Point）のIPv6アドレス。IPv6アドレスを省略した場合は、PIM-SMのブートストラップメカニズムによりRPが動的に決定される。本パラメーターにIPv6アドレスを指定した場合は、指定したアドレスを持つルーターが該当グループのRPとなる（静的設定）。静的設定の場合、すべてのPIM-SMルーターに同じRPアドレスを設定すること。また、その場合BSRの設定は不要（ブートストラップメカニズムよりも静的なRP設定が優先される）。

GROUP: マルチキャストグループアドレス。スラッシュ区切りで16〜128ビットのプレフィックス長を指定することもできる。省略時のプレフィックス長は128ビット（単一グループ）。

PRIORITY: RP（Rendezvous Point）決定時の優先度。値が小さいほど優先度が高く、RPになる可能性が高くなる。デフォルトは192。RPを静的に設定した場合（RPCANDIDATEにIPアドレスを指定した場合）、本パラメーターは指定できない。

例

``■ マルチキャストグループアドレスff0e::1:2:3:0〜ff0e::1:2:3:ffのランデブーポイント候補（C-RP）として動作するよう設定する。
`ADD PIM6 RPCANDIDATE GROUP=ff0e::1:2:3:0/112
` ■ マルチキャストグループアドレスff0e::a:a:a:aのランデブーポイント（RP）として、3ffe:b80:3c:10::1を静的に設定する。ネットワーク上の全PIMルーターに同じ設定をすること。この場合、BSRの設定は不要（ADD PIM6 BSRCANDIDATEコマンドは不要）。
`ADD PIM6 RPCANDIDATE=3ffe:b80:3c:10::1 GROUP=ff0e::a:a:a:a/128`

備考・注意事項

複数グループのRPとして動作している場合、PRIORITYパラメーターはすべて同じ値となる。

関連コマンド

DELETE PIM6 RPCANDIDATE
ENABLE PIM6
SET PIM6 RPCANDIDATE
SHOW PIM6

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P