[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IP RIP REDISTRIBUTE

カテゴリー：IP / 経路制御（RIP）

`DELETE IP RIP REDISTRIBUTE PROTOCOL={BGP}`

BGP-4で学習した経路をRIPで通知しないよう設定する。デフォルトは通知しない。

パラメーター

PROTOCOL: RIPで通知しないようにする経路の学習元プロトコル。指定できる値はBGP（BGP-4）のみ。

関連コマンド

ADD IP RIP REDISTRIBUTE

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC1058, Routing Information Protocol
RFC1582, Extensions to RIP to Support Demand Circuits
RFC2082, RIP-2 MD5 Authentication
RFC2453, RIP Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P