[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET PING POLL

カテゴリー：IP / Pingポーリング

`SET PING POLL=poll-id [IPADDRESS=ipadd] [CRITICALINTERVAL=1..65535] [DESCRIPTION=string] [FAILCOUNT=1..100] [LENGTH=4..1500] [NORMALINTERVAL=1..65535] [SAMPLESIZE=1..100] [SIPADDRESS=ipadd] [TIMEOUT=1..30] [UPCOUNT=1..100]`

poll-id: PingポーリングID（1〜100）
ipadd: IPアドレス（IPv4またはIPv6）
string: 文字列（1〜32文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）

Pingポーリングの設定を変更する。

パラメーター

POLL: PingポーリングID

IPADDRESS: 監視対象機器のIPアドレス。IPv4アドレスかIPv6アドレスを指定する。IPv6のリンクローカルアドレスを指定するときは、どのインターフェースからパケットを送出するかを示すため、アドレスの末尾にインターフェース名を付ける必要がある。その場合、アドレス、パーセント記号、インターフェース名の順に指定する（例：fe80::1234%eth1）。

CRITICALINTERVAL: 機器の状態が「Up」以外のときのポーリング間隔（秒）。「Up」時のポーリング間隔（NORMALINTERVAL）よりも大幅に小さくすること。デフォルトは1秒。

DESCRIPTION: メモ。任意の文字列を指定できる。

FAILCOUNT: 到達性が失われたと判断するために必要なPing無応答の回数。直前のSAMPLESIZE回のPingに対して、FAILCOUNT回の無応答があった場合、監視対象機器が到達不可能になったと判断する。FAILCOUNT <= SAMPLESIZEとなるよう設定すること。FAILCOUNT = SAMPLESIZEのときは、FAILCOUNT回連続して無応答だったときだけ、到達不可能と判断する。FAILCOUNT < SAMPLESIZEのときは、無応答が連続していなくてもよい。デフォルトは5回。

LENGTH: Pingパケットのデータ部分の長さ（バイト）。省略時は32バイト

NORMALINTERVAL: 機器の状態が「Up」のときのポーリング間隔（秒）。デフォルトは30秒。

SAMPLESIZE: 到達性判断のために保持しておくPingパケットの数。直前のSAMPLESIZE回のPingに対して、FAILCOUNT回の無応答があった場合、監視対象機器が到達不可能になったと判断する。FAILCOUNT <= SAMPLESIZEとなるよう設定すること。省略時はFAILCOUNTと同じ値になる。

SIPADDRESS: Pingパケットの始点IPアドレス（IPv4、IPv6）。本パラメーター未指定時は、SET IP LOCALコマンドでローカルIPアドレスが設定されているときはローカルIPアドレスが、ローカルIPアドレスが設定されていないときは、送出インターフェースのIPアドレスが使われる。本パラメーターを未指定に戻すには、未指定アドレス、すなわち、0.0.0.0（IPv4）または::（IPv6）を指定する。

TIMEOUT: Pingパケットの応答待ち時間（秒）。Ping（Echo request）パケット送信後、この時間内に応答パケットを受信しなかった場合は「無応答」と見なす。デフォルトは1秒

UPCOUNT: 機器の状態が「Down」「Critical Down」から「Up」に戻るために必要な連続した「応答あり」の回数。「Down」「Critical Down」状態において、UPCOUNT回連続して応答を受信すると、監視対象機器への到達性が回復したと判断する。デフォルトは30回。

備考・注意事項

本製品のPINGコマンドはIPv4/IPv6/IPXに対応しているが、PingポーリングはIPv4とIPv6だけの対応なので注意。

関連コマンド

ADD PING POLL
RESET PING POLL
SHOW PING POLL

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P