[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW DHCPSNOOPING

カテゴリー：スイッチング / DHCP Snooping

`SHOW DHCPSNOOPING`

DHCP Snoopingの全般的な設定情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show dhcpsnooping

    DHCP Snooping Information
    ---------------------------------------------------------------------------
    DHCP Snooping .............. Enabled
      Option 82 status ......... Enabled
      Ip Filtering ............. Enabled
      ARP security ............. Enabled
      ARP security action ...... None
      Strict Unicast ........... Disabled
      Logging enabled .......... None
      XLA ...................... Disabled
      Block type ............... Block IP traffic
      Debug enabled ............ None

    DHCP Snooping Database:
      Full Leases/Max Leases ... 2/26
      Check Interval ........... 60 seconds
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
DHCP Snooping | DHCP Snoopingの有効・無効
Option 82 status | リレーエージェント情報オプション（オプションコード82）の付加・検査・削除機能の有効・無効
Ip Filtering | 未サポート
ARP security | ARPセキュリティー機能の有効・無効
ARP security action | 未サポート
Strict Unicast | 未サポート
Logging enabled | ログ機能の有効・無効。無効時はNone、有効時はログへの記録対象イベント（現時点ではArpSecurityのみ）が表示される
XLA | 未サポート
Block type | 未サポート
Debug enabled | 未サポート
Full Leases/Max Leases | DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）に現在登録されているクライアントの数 / 登録可能なクライアントの総数
Check Interval | バインディングデータベースのチェック間隔

関連コマンド

ENABLE DHCPSNOOPING
ENABLE DHCPSNOOPING ARPSECURITY
ENABLE DHCPSNOOPING LOG
ENABLE DHCPSNOOPING OPTION82
SET DHCPSNOOPING CHECKINTERVAL
SET DHCPSNOOPING PORT

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P