[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET PING

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`SET PING [{[IPADDRESS=]{ipadd|ip6add|hostname}|[IPXADDR=]ipxnet:station}] [DELAY=seconds] [LENGTH=0..1500] [NUMBER={count|CONTINUOUS}] [PATTERN=hexnum] [{SIPADDRESS={ipadd|ip6add}|[SIPXADDRESS=]ipxnet:station}] [SCREENOUTPUT={YES|NO}] [TIMEOUT=1..60] [TOS=0..255]`

ipadd: IPアドレス
ip6add: IPv6アドレス
hostname: ホスト名
ipxnet:station: IPXステーションアドレス。ネットワークアドレス:ステーションMACアドレスの形式。16進数で表記する。先頭の0は省略可能
seconds: 時間（0〜4294967295秒）
count: 個数（1〜4294967295）
hexnum: バイナリーストリング（16進数8文字まで）

PINGコマンドのデフォルトパラメーターを設定する。
PINGコマンド実行時に指定されなかったパラメーターについては、本コマンドで設定したデフォルト値が使用される。

パラメーター

IPADDRESS: 宛先IPv4アドレスまたはIPv6アドレス。ホストテーブルに登録されているホスト名も使用可能。また、ADD IP DNSコマンドでDNSサーバーのアドレスを設定している場合はDNSに登録されているホスト名（ドメイン名）も使用可能。なお、IPv6のリンクローカルアドレスを指定するときは、送出インターフェース名を「アドレス%インターフェース名」の形式で指定すること（例：fe80::290:99ff:fe12:3456%vlan10）。

IPXADDR: 宛先IPXアドレス。31c8:f408a235のように指定する。

DELAY: Pingパケットの送信間隔。デフォルトは1秒。

LENGTH: Pingパケットのデータ部分の長さ。

NUMBER: Pingパケットの送信個数。CONTINUOUSを指定した場合は、STOP PINGコマンドで停止させられるまでパケットの送信を続ける。

PATTERN: Pingパケットのデータ部分に埋め込む4バイトのバイナリーパターンを16進数で指定する（例：686f6765）。

SIPADDRESS: Pingパケットの始点IP（またはIPv6）アドレス。省略時は送出インターフェースのIPアドレスが使われる。

SIPXADDRESS: PINGパケットの始点IPXアドレス。省略時は送出インターフェースのアドレスが使われる。

SCREENOUTPUT: 結果を端末画面に表示するかどうか。

TIMEOUT: 応答待ち時間を指定する。

TOS: IPv4のTOSオクテットまたはIPv6のトラフィッククラスフィールドに設定する値を指定する。省略時は0

関連コマンド

ADD IP DNS
ADD IP HOST
ADD IPV6 HOST
PING
SHOW PING
STOP PING

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P