[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH DEBUG

カテゴリー：スイッチング / 一般コマンド

`SHOW SWITCH DEBUG`

スイッチングモジュールのデバッグオプションに関する情報を表示する。

入力・出力・画面例

     Enabled Switch Debug Modes              Output     Timeout
    ---------------------------------------------------------------------------
     ARL, DMA                                16         12345
    ----------------------------------------------------------

表 1
Enabled Switch Debug Modes | 現在有効になっているデバッグオプション。ARL（FDB）、CMIC（CMICレイヤー）、DMA（ダイレクトメモリーアクセス）、QOS（QoS）、S5600（Broadcomチップ）、PHY（PHY）、None（なし）がある。
Output | デバッグ情報の出力先（仮想端末（TTY）番号）
Timeout | デバッグオプションの残り有効期間（秒）

関連コマンド

DISABLE SWITCH DEBUG
ENABLE SWITCH DEBUG

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P