[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET MSTP CIST

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`SET MSTP CIST PRIORITY=0..65535`

CIST（Common and Internal Spanning Tree）におけるブリッジプライオリティーを設定する。

パラメーター

PRIORITY: CISTにおけるブリッジプライオリティー。小さいほど優先度が高く、ネットワーク全体のルートブリッジ（CISTルート）になる可能性が高くなる。設定できる値の範囲は0〜65535だが、実際に使用される値は4096の倍数に丸められる（指定値が4096の倍数でない場合、指定値よりも小さい直近の倍数が使われる）。デフォルトは32768。

例

``■ CISTにおけるブリッジプライオリティーを4096に設定する。
`SET MSTP CIST PRIORITY=4096`

関連コマンド

SHOW MSTP
SHOW MSTP CIST

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P