[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD IPX RIP

カテゴリー：IPX / 経路制御
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`ADD IPX RIP=filter-id NETWORK=network ACTION={INCLUDE|EXCLUDE} [ENTRY=entry-id]`

filter-id: フィルター番号（0〜99）
network: IPXネットワーク番号（32ビット長。16進数最大8文字。先頭のゼロは省略可能）
entry-id: エントリー番号

IPX RIPフィルターにエントリーを追加する。RIPフィルターは、特定ネットワークへの経路情報を通知しないようにしたり、受信しないようにしたりするもの。

パラメーター

RIP: RIPフィルター番号

NETWORK: IPXネットワーク番号。以下のワイルドカードを使用可能。「*」（アスタリスク。任意の文字列にマッチ。ただし、単独か文字列の末尾でのみ使用可）、「%」（パーセント。任意の一文字にマッチ）、「[]」（角かっこ。かっこで囲まれた文字のうちのどれかひとつにマッチ）。

ACTION: マッチした経路情報に対するアクション。INCLUDEなら、マッチした経路情報を受け入れる、または、送信する。EXCLUDEは、マッチした経路情報を破棄する。

ENTRY: フィルターエントリー番号。省略時はエントリーリストの末尾に追加される。

例

``■ IPXネットワーク「00123456」に関する経路情報だけを破棄するRIPフィルターを作成する。
`ADD IPX RIP=1 NETWORK=00123456 ACTION=EXCLUDE
ADD IPX RIP=1 NETWORK=* ACTION=INCLUDE`

備考・注意事項

・RIPフィルターを作成しただけではフィルタリングが行われない。SET IPX CIRCUITコマンドのINRIP、OUTRIPパラメーターでインターフェースに適用するか、SET IPX GRIPコマンドでグローバルに適用する必要がある。
・RIPフィルターの末尾には、すべての経路情報を破棄する暗黙のエントリーが常に存在する。そのため、特定ネットワークの情報だけを破棄したい場合は、エントリーリストの末尾にすべての経路情報を許可するエントリーを明示的に追加する必要がある。

関連コマンド

DELETE IPX RIP
SET IPX CIRCUIT
SET IPX GRIP
SET IPX RIP
SHOW IPX
SHOW IPX RIP

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P