[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE VRRP MONITOREDINTERFACE

カテゴリー：VRRP / 一般コマンド

`DELETE VRRP=vr-identifier MONITOREDINTERFACE=vlan-if`

vr-identifier: バーチャルルーターID（VRID。1〜255）
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはPPPインターフェース

バーチャルルーターから監視対象インターフェースを削除する。

パラメーター

VRRP: バーチャルルーターID（VRID）

MONITOREDINTERFACE: 監視対象IPインターフェース

関連コマンド

ADD VRRP MONITOREDINTERFACE
CREATE VRRP
DESTROY VRRP
SHOW VRRP

参考

RFC2338, Virtual Router Redundancy Protocol

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P