[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IPX RIP

カテゴリー：IPX / 経路制御
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`SET IPX RIP=filter-id ENTRY=entry-id [NETWORK=network} [ACTION={INCLUDE|EXCLUDE}] [NEWENTRY=entry-id]`

filter-id: フィルター番号（0〜99）
entry-id: エントリー番号
network: IPXネットワーク番号（32ビット長。16進数最大8文字。先頭のゼロは省略可能）

IPX RIPフィルターエントリーの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

RIP: RIPフィルター番号

ENTRY: フィルターエントリー番号

NETWORK: IPXネットワーク番号。以下のワイルドカードを使用可能。「*」（アスタリスク。任意の文字列にマッチ。ただし、単独か文字列の末尾でのみ使用可）、「%」（パーセント。任意の一文字にマッチ）、「[]」（角かっこ。かっこで囲まれた文字のうちのどれかひとつにマッチ）。

ACTION: マッチした経路情報に対するアクション。INCLUDEなら、マッチした経路情報を受け入れる、または、送信する。EXCLUDEは、マッチした経路情報を破棄する。

NEWENTRY: フィルターエントリーの移動後の位置を示す。フィルターエントリーの順番を変更したいときに指定する。

関連コマンド

ADD IPX RIP
DELETE IPX RIP
SET IPX CIRCUIT
SET IPX GRIP
SHOW IPX RIP

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P