[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD OSPF NEIGHBOUR

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`ADD OSPF NEIGHBOUR=ipadd PRIORITY=0..255`

ipadd: IPアドレス

非ブロードキャスト型のマルチアクセスネットワーク（NBMA）に接続されたOSPFインターフェース上において、OSPF隣接ルーターをスタティックに設定する。指定した隣接ルーターとのメッセージ交換はユニキャストで行われる。

パラメーター

NEIGHBOUR: OSPF隣接ルーターのIPアドレス。NBMAに接続されたOSPFインターフェース（ADD OSPF INTERFACEコマンドでNETWORK=NON-BROADCASTを指定したインターフェース）のIPアドレス/ネットマスクの範囲内でなくてはならない。

PRIORITY: 隣接ルーターのルーター優先度。

例

``■ NBMAインターフェースとして設定したvlan1上において、2台の隣接ルーター（IPアドレス192.168.1.2と192.168.1.3）をスタティックに設定する。この例では、自身のルーター優先度が50なのに対し、192.168.1.2は40、192.168.1.3は30なので、自身がDRに、192.168.1.2がバックアップDRになる。
`ADD OSPF INTERFACE=vlan1 AREA=0.0.0.0 NETWORK=NON-BROADCAST PRIORITY=50
ADD OSPF NEIGHBOUR=192.168.1.2 PRIORITY=40
ADD OSPF NEIGHBOUR=192.168.1.3 PRIORITY=30`

関連コマンド

ADD OSPF INTERFACE
DELETE OSPF NEIGHBOUR
SET OSPF INTERFACE
SET OSPF NEIGHBOUR
SHOW OSPF NEIGHBOUR

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P