[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD PIM BSRCANDIDATE

カテゴリー：IPマルチキャスト / PIM
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`ADD PIM BSRCANDIDATE [INTERFACE={vlan-if|local-if}] [PREFERENCE=0..255]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）
local-if: ローカルIPインターフェース（localXの形式。XはローカルIPインターフェース番号（1〜15）

PIM-SMのC-BSR（ブートストラップルーター候補）として動作するよう設定する。
BSR（Bootstrap Router）は、PIM-SMマルチキャストネットワーク上のマルチキャストグループ一覧と、各グループのC-RP（ランデブーポイント候補）の一覧を収集・保持・広告する役割を持つルーター。ネットワーク上に複数のC-BSRが存在する場合は、もっとも大きな優先度（Preference）を持つルーターがBSRに選出される。

パラメーター

INTERFACE: 自らをC-BSR（ブートストラップルーター候補）として広告するときのIPアドレスが設定されているインターフェース名。インターフェースを指定しなかった場合は、最初に設定した（ADD IP INTERFACEコマンドを実行した）IPインターフェースのアドレスが使われる。

PREFERENCE: BSR優先度。値が大きいほどBSRになる可能性が高い。デフォルトは1。

例

``■ PIM-SMネットワークにおけるブートストラップルーターとして動作するよう設定する。
`ADD PIM BSRCANDIDATE`

関連コマンド

DELETE PIM BSRCANDIDATE
ENABLE PIM
SET PIM
SET PIM BSRCANDIDATE
SHOW PIM

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P