[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# RESET PORTAUTH PORT

カテゴリー：スイッチング / ポート認証

`RESET PORTAUTH[={8021X|MACBASED}] PORT={port-list|ALL} [SUPPLICANTMAC=macadd]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）

指定ポートにおけるポート認証機能（802.1X認証、MACベース認証）の状態をリセットする。

パラメーター

PORTAUTH: 認証メカニズム。8021X（802.1X認証）、MACBASED（MACベース認証）から選択する。省略時は8021Xと見なされる。

PORT: スイッチポート。複数指定が可能。

SUPPLICANTMAC: SupplicantのMACアドレス。本パラメーターは、Multi-Supplicantモード（MODE=MULTI）のポートか、MACベース認証のポートでのみ使用可能。

関連コマンド

DISABLE PORTAUTH
DISABLE PORTAUTH PORT
ENABLE PORTAUTH
ENABLE PORTAUTH PORT
SHOW PORTAUTH MULTISUPPLICANT PORT
SHOW PORTAUTH PORT

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P