[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH FDB

カテゴリー：スイッチング / フォワーディングデータベース

`SHOW SWITCH FDB[={SW|HW}] [ADDRESS=macadd] [DISCARD={SOURCE|DESTINATION}] [HIT={YES|NO}] [L3={YES|NO}] [PORT={port-list|ALL}] [STATUS={STATIC|DYNAMIC}] [VLAN={vlanname|1..4094}]`

macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

フォワーディングデータベース（FDB）の内容を表示する。
オプション指定により、表示するエントリーの絞り込みが可能。

パラメーター

FDB: ソフト（SW）、ハード（HW）のどちらが保持しているFDBを表示するかを指定する。FDBはハードウェア内部に保持され、そのコピーがソフトウェアによって保持されている。通常両者は同一の内容となる。デフォルトはSW

ADDRESS: 指定したアドレスのエントリーだけを表示する。

DISCARD: アクションとしてDISCARDが指定されているアドレスの破棄基準。送信元アドレス（SOURCE）か宛先アドレス（DESTINATION）のどちらかを指定する。

HIT: エージングタイム内に受信されたかどうかを指定する。

L3: レイヤー3インターフェースの設定時に登録されたアドレスかどうかを指定する。

PORT: アドレスを学習したポート。あるいはスタティック登録時に指定した出力ポートを指定する。

STATUS: エントリー種別。STATIC（スタティックエントリー）かDYNAMIC（ダイナミックエントリー）を指定する。DYNAMICにはポートセキュリティーの学習済みエントリー（learnエントリー）も含まれる

VLAN: VLAN名またはVLAN ID。指定したVLANに所属するエントリーだけが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch fdb

     Switch Forwarding Database (software)
    ---------------------------------------------------------------------------
     VLAN  MAC Address          Port  Status    Discard  L3  Hit  QOS  QSD
    ---------------------------------------------------------------------------
     1     00-00-cd-00-8b-00    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
     1     00-00-f4-90-19-9b    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
     1     00-00-f4-95-3f-07    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
     1     00-00-f4-95-9c-96    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
     1     00-00-f4-95-9f-31    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
     1     00-00-f4-c3-02-cf    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
     1     00-05-02-04-41-0d    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
     1     00-05-02-69-a0-49    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
     1     00-05-02-d1-af-6b    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
     1     00-0a-27-ae-59-70    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
     1     00-90-27-92-63-22    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
     1     00-90-99-1b-65-c7    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
     1     00-90-99-38-00-2f    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
     1     00-a0-c9-5a-b3-33    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
     1     02-41-f4-02-c2-4b    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
     1     08-00-2b-e7-fe-1f    17    dynamic   -        n   y    0:0  dest
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
VLAN | VLAN ID
MAC Address | MACアドレス
Port | 該当MACアドレスを持つ機器が接続されているポート
Status | エントリーの種類。dynamic（ダイナミックエントリー）かstatic（スタティックエントリー）
Discard | パケットを破棄するフィルターが設定されている場合、送信元・宛先のどちらのアドレスを基準に破棄するかを示す。source（送信元）、destination（宛先）、-（破棄しない）のいずれか。
L3 | レイヤー3インターフェースで登録されたエントリーかどうかを示す。y（yes）かn（no）
Hit | エージングタイム期間内に該当するパケットを受信したかどうか。y（yes）かn（no）で示される。エージングタイマーが有効なときは、nのエントリーは削除される。
QOS | QoS値。左側の値は送信元アドレスに基づくQoS値、右側は宛先アドレスに基づくQoS値。
QSD | プライオリティー情報を持たないフレームを受信したときに、宛先・送信元のどちらを基準にプライオリティーを設定するかどうか。source（送信元）かdest（宛先）で表示される。

例

``■ FDBを表示する。
`SHOW SWITCH FDB
` ■ ポート2のFDBエントリーだけを表示する。
`SHOW SWITCH FDB PORT=2
` ■ ダイナミックエントリーだけを表示する。
`SHOW SWITCH FDB STATUS=DYNAMIC`

関連コマンド

ENABLE SWITCH LEARNING
SHOW SWITCH
SHOW SWITCH FILTER

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P