[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW MLDSNOOPING

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`SHOW MLDSNOOPING [COUNTER]`

MLD Snoopingの情報を表示する。

パラメーター

COUNTER: 統計カウンターを表示させたいときに指定する。

入力・出力・画面例

    Manager > sh mldsn

    MLD snooping
    --------------------------------------------------------------------------------
    Status ........................ ENABLED (2 vlans)
    Debugging ..................... DISABLED
    Group Timeout ................. 260 Secs
    Groups Registered ............. 3

    Interface: vlan1 (default)
    ------------------------------------------------------------------------------
      Multicast Address ................ All Routers
        Ports .......................... 1
        Entry Timeout .................. 234 Secs

    Interface: vlan2 (vlan2)
    ------------------------------------------------------------------------------
      Multicast Address ................ ff02::0001:ff93:4c8a
        Ports .......................... 9
        Entry Timeout .................. 259 Secs

      Multicast Address ................ ff02::0001:ff00:000a
        Ports .......................... 9
        Entry Timeout .................. 259 Secs

    Manager > show mldsnooping counter

    MLD Snooping Counters
    --------------------------------------------------------------------------------
    InMessages ........................ 52
    InDiscards ........................ 2
    InGenQueries ...................... 10
    InSpecQueries ..................... 4
    InJoins ........................... 20
    InDones ........................... 16
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Status | MLD Snoopingの有効（ENABLED）・無効（DISABLED）。カッコ内はMLD Snoopingが有効になっているVLANの数
Debugging | デバッグ表示機能の有効（ENABLED）・無効（DISABLED）
Group Timeout | マルチキャストグループの登録有効期限（秒）。この期間内にReportメッセージの受信がなかったグループは解除解除される
Groups Registered | MLD Snoopingテーブルに登録されているマルチキャストグループの数
Interface | インターフェース（VLAN）名。カッコ内はVLAN名
Multicast Address | 上記インターフェースで登録されているIPv6マルチキャストグループアドレス
Ports | グループメンバーが存在するスイッチポートの一覧
Entry Timeout | 該当グループの残り有効期限。この期間内にReportメッセージを受信しなかった場合、グループは登録解除される

表 2：COUNTERパラメーター指定時
InMessages | 受信MLDメッセージ総数
InDiscards | 受信後破棄したMLDメッセージ総数
InGenQueries | General Queryメッセージ受信数
InSpecQueries | Multicast-Address-Specific Queryメッセージ受信数
InJoins | Multicast Listener Reportメッセージ受信数
InDones | Multicast Listener Doneメッセージ受信数

関連コマンド

DISABLE MLDSNOOPING
ENABLE MLDSNOOPING

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2711, IPv6 Router Alert Option

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P