[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH PORT

カテゴリー：スイッチング / ポート

`SHOW SWITCH PORT[={port-list|ALL}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

スイッチポートの情報を表示する。

パラメーター

PORT: ポート番号。省略時およびALL指定時は、全ポートの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch port=1

     Switch Port Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     Port .......................... 1
       Description ................... -
       Status ........................ ENABLED
       Link State .................... Up
       UpTime ........................ 00:01:11
       Port Media Type ............... ETHERNET CSMACD
       Configured speed/duplex ....... Autonegotiate
       Actual speed/duplex ........... 10 Mbps, half duplex
       Configured master/slave mode .. Not applicable
       Actual master/slave mode ...... Not applicable
       Acceptable Frame Types ........ Admit All Frames
       Broadcast rate limit .......... -
       Multicast rate limit .......... -
       DLF rate limit ................ -
       Ingress rate limit ............ -
       Egress rate limit ............. -
       Learn limit ................... -
       Intrusion action .............. Discard
       Current learned, lock state ... -, not locked
       Relearn ....................... OFF
       Mirroring ..................... None
       Is this port mirror port ...... No
       Enabled flow control(s) ....... Pause
       Send tagged pkts for VLAN(s) .. -
       Port-based VLAN ............... default (1)
       Ingress Filtering ............. OFF
       Trunk Group ................... -
       STP ........................... default
       IGMP Filter ................... None
       Max-groups/Joined ............. Undefined/0
       IGMP Max-groups Action ........ Deny
       Multicast filtering mode ...... (B) Forward all unregister groups
    ---------------------------------------------------------------------------

    Manager > show switch port=25

     Switch Port Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     Port .......................... 25
       Description ................... -
       Status ........................ ENABLED
       Link State .................... Down
       UpTime ........................ -
       Port Media Type ............... ETHERNET CSMACD
       Configured speed/duplex ....... Autonegotiate
       Actual speed/duplex ........... -
       Configured master/slave mode .. Autonegotiate
       Actual master/slave mode ...... -
       Acceptable Frame Types ........ Admit All Frames
       Broadcast rate limit .......... -
       Multicast rate limit .......... -
       DLF rate limit ................ -
       Ingress rate limit ............ -
       Egress rate limit ............. -
       Learn limit ................... -
       Intrusion action .............. Discard
       Current learned, lock state ... -, not locked
       Relearn ....................... OFF
       Mirroring ..................... None
       Is this port mirror port ...... No
       Enabled flow control(s) ....... Pause
       Send tagged pkts for VLAN(s) .. -
       Port-based VLAN ............... default (1)
       Ingress Filtering ............. OFF
       Trunk Group ................... -
       STP ........................... default
       IGMP Filter ................... None
       Max-groups/Joined ............. Undefined/0
       IGMP Max-groups Action ........ Deny
       Multicast filtering mode ...... (B) Forward all unregister groups

       GBIC vendor name .............. AGILENT
       GBIC part number .............. HFBR-5601
       GBIC vendor SN ................ 0204010732020196
       GBIC date code ................ 02040100
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Port | ポート番号
Description | ポート名称（メモ）
Status | ポートのステータス。ENABLEDかDISABLED
Link State | ポートのリンクステータス。UpかDown
UpTime | ポートがリセット（初期化）されてから現在までの経過時間（hh:mm:ssの形式）
Port Media Type | MIB-IIオブジェクトifTypeで定義される物理層インターフェースタイプ
Configured speed/duplex | 通信モードの設定値。Autonegotiate、10Mbps、100Mbps、1000Mbps/half duplex、Full duplexで表示される
Actual speed/duplex | 実際の通信モード
Configured master/slave mode | 1000BASE-Tポートのマスター/スレーブ設定値。その他のポートの場合は、Not applicableと表示される
Actual master/slave mode | 1000BASE-Tポートの実際のマスター/スレーブ。その他のポートの場合は、Not applicableと表示される
Acceptable Frames Type | 受信可能なフレームタイプ。Admit All FramesかAdmit Only VLAN-tagged Frames
Broadcast rate limit | ブロードキャストパケットの1秒当たり最大受信数
Multicast rate limit | マルチキャストパケットの1秒当たり最大受信数
DLF rate limit | DLF（Destination Lookup Failure）パケットの1秒当たり最大受信数
Ingress rate limit | 受信レート上限値（帯域制限機能）
Egress rate limit | 送信レート上限値（帯域制限機能）
Learn limit | MACアドレス登録数の上限。設定した数までMACアドレスを学習すると、それ以上のMACアドレスの登録を行わない
Intrusion action | Learn limitまでMACアドレスを学習した後で未学習のMACアドレスを受信した場合のアクション。Discard、Trap、Disableがある
Current learned, lock state | Learn limitを設定した場合の現在のMACアドレス登録数。lock stateはポートのロック状態を示すもので、not locked、locked by limit（Learn limit到達によるロック）、locked by command（ACTIVATE SWITCH PORT LOCKコマンドによるロック）で表示される
Relearn | ポートセキュリティーの動作モード。OFF（スタティック）、ON（ダイナミック）のどちらか
Mirroring | ミラーリング対象パケットの向き。None、Rx、TX、Bothのいずれか。Rx、Tx、Bothのときは、「frames mirrored to Port 24」のようにミラーポートも表示される。ミラーポートが設定されていないときは、「no Mirror Port set」と表示される
Is this port mirror port | ミラーポートに設定されているかどうか
Enabled flow control(s) | 有効なフロー制御方式。Pause（IEEE 802.3x PAUSE）のみサポート
Send tagged pkts for VLAN(s) | ポートが所属するタグVLAN名（VID）
Port-based VLAN | ポートが所属するポートベースVLAN名（VID）
Ingress Filtering | イングレスフィルタリングのオン・オフ
Trunk Group | ポートが所属するトランクグループ名
STP | ポートが所属するSTPドメイン名
IGMP Filter | 該当ポートに適用されているIGMP フィルターの番号。適用されていない場合はNone と表示される
Max-groups/Joined | 該当ポート配下からJoin 可能なマルチキャストグループの最大数と実際にJoin されているグループ数。最大数が設定されていないときはUndefined と表示される
IGMP Max-groups Action | 該当ポート配下からJoin されたマルチキャストグループの数が最大数に達した場合の動作
Multicast filtering mode | 未サポート
GBIC vendor name | GBICベンダー名（GBICポートのみ）
GBIC part number | GBICの製品名または型番（GBICポートのみ）
GBIC vendor SN | GBICのベンダーシリアル番号（GBICポートのみ）
GBIC date code | GBICの日付コード（GBICポートのみ）

関連コマンド

SET SWITCH PORT

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P