[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ASYN COUNTER

カテゴリー：運用・管理 / 非同期ポート

`SHOW ASYN[=asyn-number|ALL] COUNTER[={DIAGNOSTIC|INTERFACE|RS232}]`

asyn-number: 非同期ポート番号（0）

非同期ポートの統計カウンターを表示する。
USER（一般ユーザー）権限のポートからは実行できない。

パラメーター

ASYN: 非同期ポート番号。省略時はコマンドを入力したポートが対象となる。また、ALLを指定した場合は、すべての非同期ポートに関する情報が表示される。USER（一般ユーザー）権限のポートから本コマンドを実行するときは、ポート番号を指定することはできず、コマンドを入力したポートの情報だけが表示される。

COUNTER: 統計カウンター。省略時はすべての統計カウンターが表示される。DIAGNOSTICを指定した場合は、プライベートMIBの非同期ポートテーブルの情報が表示される。INTERFACEを指定した場合は、インターフェースMIBの情報が表示される。RS232を指定した場合は、RS-232 MIBの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show asyn counter

    ASYN 0:      49507 seconds    Last change at:          0 seconds

    RS-232 MIB Counters
         Receive:
    ParityErrs               0
    FramingErrs              0
    OverrunErrs              0

    Diagnostic Counters
        Receive:                        Transmit:
    inCharacters           1045    outCharacters          45076
    inBuffers               802    outBuffers               944
    fcsErrors                 0    droppedBuffers             0
    pppErrors                 0    lostInterrupts             0
    slipErrors                0

        General:
    disconnects               0

    Interface MIB Counters
        Receive:                    Transmit:

    ifInOctets                     165     ifOutOctets                   8829
    ifInUcastPkts                  121     ifOutUcastPkts                 166
    ifInNUcastPkts                   0     ifOutNUcastPkts                  0
    ifInDiscards                     0     ifOutDiscards                    0
    ifInErrors                       0     ifOutErrors                      0
    ifInUnknownProtos                0     ifOutQLen                        0

表 1
ParityErrs | パリティーエラーの検出されたキャラクター数
FramingErrs | フレーミングエラーの検出されたキャラクター数
OverrunErrs | オーバーランにより失われたキャラクター数
inCharacters | 受信キャラクター数
inBuffers | 上位層に転送されたキャラクターバッファー数
fcsErrors | FCSが不正な受信フレーム数
pppErrors | 受信PPPエラーフレーム数
slipErrors | 受信SLIPエラーフレーム数
outCharacters | 送信キャラクター数
outBuffers | 上位層のために転送されたキャラクターバッファー数
droppedBuffers | 送信キューが満杯のため破棄されたキャラクターバッファー数
disconnects | モデム切断（CD信号ダウン）によりSLIPまたはPPPセッションが切断された回数
Interface MIB Counters | インターフェースMIBの情報が表示される
ifInOctets | 受信オクテット数
ifInUcastPkts | 上位プロトコルに渡された受信ユニキャストパケット数
ifInNUcastPkts | 上位プロトコルに渡された受信非ユニキャストパケット数
ifInDiscards | エラー以外の理由により破棄された受信パケット数
ifInErrors | エラーのため破棄された受信パケット数
ifInUnknownProtos | 上位プロトコルが不明または未サポートのため破棄された受信パケット数
ifOutOctets | 送信オクテット数。フレーミングを含む
ifOutUcastPkts | 上位層から送信要求のあったユニキャストパケット数（破棄されたものを含む）
ifOutNUcastPkts | 上位層から送信要求のあった非ユニキャストパケット数（破棄されたものを含む）
ifOutDiscards | エラー以外の理由により送信されずに破棄されたパケット数
ifOutErrors | エラーのため送信されずに破棄されたパケット数
ifOutQLen | 送信パケットキューの長さ

関連コマンド

RESET ASYN
RESET ASYN COUNTERS
RESET ASYN HISTORY
SET ASYN
SET MANAGER ASYN
SET TTY
SHOW TTY

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P