[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET MSTP MSTI

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`SET MSTP MSTI=instance PRIORITY=0..65535`

instance: MSTインスタンスID（1〜4094）

MSTインスタンスにおけるブリッジプライオリティーを設定する。

パラメーター

MSTI: MSTインスタンスID

PRIORITY: 該当MSTインスタンスにおけるブリッジプライオリティー。小さいほど優先度が高く、MSTインスタンス内のルートブリッジ（リージョナルルート）になる可能性が高くなる。設定できる値の範囲は0〜65535だが、実際に使用される値は4096の倍数に丸められる（指定値が4096の倍数でない場合、指定値よりも小さい直近の倍数が使われる）。デフォルトは32768。

例

``■ MSTインスタンス「1」におけるブリッジプライオリティーを8192に設定する。
`SET MSTP MSTI MSTIID=1 PRIORITY=8192`

関連コマンド

SHOW MSTP
SHOW MSTP MSTI

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P