[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET DVMRP INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / DVMRP
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`SET DVMRP INTERFACE=vlan-if [METRIC=1..32]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

DVMRPインターフェースのパラメーターを変更する。

パラメーター

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名

METRIC: メトリック値。インターフェースの通過コストを示す。このインターフェース経由で学習した経路エントリーのメトリックは、学習したメトリック値にこの値を加算したものになる。デフォルトは1。

関連コマンド

RESET DVMRP INTERFACE
SHOW DVMRP

参考

draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P