[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET OSPF

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SET OSPF [ASEXTERNAL={ON|OFF|NSSA}] [DEFROUTE={ON|OFF|TRUE|FALSE|YES|NO} [TYPE={1|2}] [METRIC=0..16777215]] [RIP={OFF|EXPORT|IMPORT|BOTH}] [ROUTERID=ipadd] [BGPIMPORT={ON|OFF}] [BGPLIMIT=1..4000] [BGPFILTER={NONE|300..399}] [AUTOCOST={ON|OFF}] [REFBANDWIDTH=10..10000] [STATICEXPORT={ON|OFF|TRUE|FALSE|YES|NO}] [PASSIVEINTERFACEDEFAULT={ON|OFF|TRUE|FALSE|YES|NO}]`

ipadd: IPアドレス

OSPFのグローバル設定パラメーターを変更する。

パラメーター

ASEXTERNAL: AS境界ルーター（ASBR）として動作させるかどうか。ONを指定した場合は、AS外部の経路情報をAS内に通知する（デフォルトではスタティック経路のみ。その他の経路をAS内に通知するには、別途明示的な設定が必要）。このとき、通常エリアにはタイプ5のLSAで、準スタブエリア（NSSA）にはタイプ7のLSAで通知する。NSSAを指定した場合は、準スタブエリア（NSSA）にだけタイプ7のLSAで通知する。デフォルトはOFF

DEFROUTE: ASBRに手動でデフォルトルートを設定していない場合に、ASBRをデフォルトルート（0.0.0.0）としたAS外部LSAをASBR自身に生成させ、AS内に通知するかどうか。本パラメーターはASBRとして設定した（ASEXTERNAL=ON）場合のみ有効。なお、デフォルトルートをスタティックに設定している場合は、自動的にAS内に通知されるため本オプションをオンにする必要はない。デフォルトはOFF

TYPE: デフォルトAS外部LSAのメトリックタイプ（1または2）。本パラメーターはASBR（ASEXTERNAL=ON）かつDEFROUTE=ONに設定している場合のみ有効。デフォルトは2

METRIC: デフォルトAS外部LSAのメトリック。本パラメーターはASBR（ASEXTERNAL=ON）かつDEFROUTE=ONに設定している場合のみ有効。デフォルトは1

RIP: RIPとOSPFの間でどのように情報をやりとりするかを指定する。EXPORTを指定した場合、OSPFの経路情報がRIPのルーティングテーブルに取り込まれる。IMPORTを指定した場合、RIPの経路情報がOSPFのルーティングテーブルに取り込まれる。BOTHを指定した場合は、OSPFとRIPで互いに情報を交換しあう。OFFを指定した場合は、RIPとOSPFのやりとりは行われない。本パラメーターはASBRとして設定した（ASEXTERNAL=ON）場合のみ有効。デフォルトはOFF

ROUTERID: ルーターID。IPアドレスと同じ形式で指定する。指定しなかった場合は、インターフェースに設定されたIPアドレスの中でもっとも大きなものがルーターIDとして使われる。

BGPIMPORT: BGP-4で学習した経路をOSPFのルーティングテーブルに取り込むかどうか。本パラメーターはASBRとして設定した（ASEXTERNAL=ON）場合のみ有効。デフォルトはOFF。

BGPLIMIT: 取り込むBGP-4経路の最大数を指定する。本パラメーターはASBR（ASEXTERNAL=ON）かつBGPIMPORT=ONに設定している場合のみ有効。指定値に達した場合は、取り込み済みの経路が削除されて空きができるまで、BGP-4経路の取り込みが停止される。デフォルトは1000。

BGPFILTER: 取り込むBGP-4経路を取捨選択するために用いるプレフィックスフィルターの番号を指定する。フィルターの適用をやめるにはNONEを指定する。プレフィックスフィルターはADD IP FILTERコマンドで作成する（フィルター番号300〜399）。本パラメーターはASBR（ASEXTERNAL=ON）かつBGPIMPORT=ONに設定している場合のみ有効。デフォルトはNONE。

AUTOCOST: OSPFインターフェースのコスト（メトリック）を実際のリンク速度に基づいて自動計算するかどうか。ONのときは、各インターフェースのリンク速度（VLANの場合はリンクアップしているメンバーポートの平均速度）とREFBANDWIDTHパラメーターの値に基づいてコストが自動的に計算される（REFBANDWIDTHパラメーターの説明を参照）。ただし、ADD IP INTERFACEコマンド、SET IP INTERFACEコマンドのOSPFMETRICパラメーターでメトリック値を明示的に指定している場合は、そちらが優先される。デフォルトはOFF。

REFBANDWIDTH: OSPFインターフェースのコスト（メトリック）を自動計算する場合に使う基準値。単位はMbps。AUTOCOST=ONのとき、OSPFインターフェースのコストは、REFBANDWIDTH（Mbps） / インターフェースのリンク速度（Mbps）となる。なお、VLANインターフェースのリンク速度は、リンクアップしているメンバーポートの平均値となる。デフォルトは1000。

STATICEXPORT: スタティック経路に対応するAS外部LSAを生成し、AS内に通知するかどうか。本パラメーターはASBRとして設定した（ASEXTERNAL=ON）場合のみ有効。デフォルトはYES

PASSIVEINTERFACEDEFAULT: OSPFインターフェースの設定においてPASSIVEパラメーターを省略したときの同パラメーターのデフォルト値を指定する。本パラメーターに値を指定しているときは、ADD OSPF INTERFACEコマンド、SET OSPF INTERFACEコマンドでPASSIVEパラメーターを指定しないと、本パラメーターの値がデフォルト値として用いられる。本パラメーターが未指定のときは、PASSIVE=OFFがデフォルトとなる。デフォルトは未指定。

表 1：ASEXTERNAL、STATICEXPORT、RIP、BGPIMPORTパラメーターを変更したときのコマンド自動変換
変更対象パラメーター | 変更方向 | コマンド自動変換の詳細
ASEXTERNAL | OFF → ON/NSSA | ASEXTERNAL=ONはそのまま残る。さらに、STATICEXPORT=YESならば、ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=STATICが追加される
STATICEXPORT | NO → YES | ASEXTERNAL=ON/NSSAならば、ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=STATICが追加される
YES → NO | ASEXTERNAL=ON/NSSAならば、ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=STATICが削除される
RIP | OFF/EXPORT → IMPORT/BOTH | ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=RIPが追加される（RIP=BOTHに変更したときはSET OSPF RIP=EXPORTも残る）
IMPORT/BOTH → OFF/EXPORT | ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=RIPが削除される（RIP=BOTHから変更したときはSET OSPF RIP=EXPORTも削除される）
BGPIMPORT | OFF → ON | ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=BGPが追加される
ON → OFF | ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=BGPが削除される
BGPLIMIT | BGPLIMIT=x | ADD/SET OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL=BGPのLIMITパラメーターもxに変更される

例

``■ ルーターIDとして「1.1.1.1」を設定する
`SET OSPF ROUTERID=1.1.1.1`

備考・注意事項

・仮想リンクを使用するときは、リンクの両エンドのルーターにルーターIDを設定しておくと設定がやりやすい。
・RIPおよびASEXTERNALパラメーターを変更すると、一時的にネットワークが不安定になるので注意。
・ASEXTERNALにONかNSSAを指定した場合、スタティック経路は自動的に取り込まれる（STATICEXPORTのデフォルト値がYESのため）。非OSPFインターフェースに接続されたネットワークの経路を取り込むには、ADD OSPF REDISTRIBUTEコマンドでPROTOCOL=INTERFACEを指定する。RIP経路を取り込むには、本コマンドのRIPパラメーターにIMPORTかBOTHを指定する（またはADD OSPF REDISTRIBUTEコマンドでPROTOCOL=RIPを指定する）。BGP-4経路を取り込むには、本コマンドのBGPIMPORTパラメーターにONを指定する（またはADD OSPF REDISTRIBUTEコマンドでPROTOCOL=BGPを指定する）。
・ASEXTERNAL、STATICEXPORT、RIP、BGPIMPORT、BGPLIMITの各パラメーターを変更・設定した場合、メモリー上ではADD OSPF REDISTRIBUTEコマンドに自動変換されることがある（メモリー上の設定内容はSHOW CONFIGコマンドにDYNAMIC=OSPFを付けることで確認可能）。また、本コマンドでこれらのパラメーターを変更・設定した後、CREATE CONFIGコマンドを実行した場合も、同様な変換が行われた上で設定ファイルに書き出される。どのような変換が行われるかは別表を参照。
・PASSIVEINTERFACEDEFAULTパラメーターの変更は、新規に作成するOSPFインターフェースでなく、既存のOSPFインターフェース（PASSIVEパラメーターを指定していないもの）にも適用されるので注意。

関連コマンド

ADD IP FILTER
ADD OSPF INTERFACE
ADD OSPF REDISTRIBUTE
DISABLE OSPF DEBUG
DISABLE OSPF LOG
ENABLE OSPF DEBUG
SET OSPF INTERFACE
SET OSPF REDISTRIBUTE
SHOW OSPF

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P