[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE MSTP CIST PORT

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`ENABLE MSTP CIST PORT={port-list|ALL}`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定ポートにおいて、CIST（Common and Internal Spanning Tree）に対するマルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）の動作を有効にする。CISTにおいては、デフォルトですべてのポートでMSTPの動作が有効化されている。

パラメーター

PORT: ポート番号。複数指定が可能。ALLを指定した場合はすべてのポートが対象となる。トランクグループの場合は、マスターポート（トランクグループ内で最初にリンクアップしたポート）を指定する必要がある。

関連コマンド

SHOW MSTP CIST
SHOW MSTP CIST PORT

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P