[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET OSPF RANGE

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SET OSPF RANGE=ipadd [AREA={BACKBONE|area-number}] [MASK=ipadd] [EFFECT={ADVERTISE|DONOTADVERTISE}]`

ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
area-number: OSPFエリアID（a.b.c.dの形式）

OSPFエリアを構成するネットワーク範囲の設定を変更する。

パラメーター

RANGE: ネットワークアドレス

AREA: エリアID

MASK: ネットマスク。RANGEパラメーターと組み合わせてネットワークの範囲を指定する。省略時はRANGEで指定したIPアドレスのクラス（クラスA、B、C）に応じた標準ネットマスクが使用される

EFFECT: 指定したアドレス範囲をエリア外部に通知するかどうか。エリア境界ルーター（ABR）でのみ有効。ADVERTISEを指定した場合、該当範囲の情報を1つのサマリーLSAとしてエリア外に通知する。DONOTADVERTISEを指定した場合は情報を通知しない。デフォルトはADVERTISE

関連コマンド

ADD OSPF RANGE
DELETE OSPF RANGE
SHOW OSPF RANGE

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P