[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPX SAP

カテゴリー：IPX / 経路制御
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`SHOW IPX SAP[=filter-id]`

filter-id: フィルター番号（0〜99）

IPX SAPフィルターの情報を表示する。

パラメーター

SAP: SAPフィルター番号。省略時はすべてのSAPフィルターに関する情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipx sap

    IPX SAP Filter

    No AttachCount
       Ent Service
              Type                                      Action     Matches
     1- NA--------------------------------------------------------------------
         0 *
              PrintServer                               exclude          0
         1 *
              *                                         include          0
      virt *
              *                                         exclude          0

           Requests: 0            Passes: 0             Fails: 0
    --------------------------------------------------------------------------

表 1
No | フィルター番号
AttachCount | インターフェースへのアタッチ回数
Ent | フィルターエントリー番号。「virt」はフィルター末尾に存在する暗黙のエントリー（すべてを破棄する）
Service | 対象サービス名、または、ワイルドカードパターン
Type | 対象サービスタイプ、または、サービス番号
Action | マッチ時のアクション。include（許可）またはexclude（拒否）
Matches | 該当エントリーのマッチ回数
Requests | 該当フィルターのチェック回数
Passes | 該当フィルターが許可したSAPパケット数
Fails | 該当フィルターが破棄したSAPパケット数

関連コマンド

ADD IPX EXCLUSION
ADD IPX INCLUSION
ADD IPX SAP
DELETE IPX EXCLUSION
DELETE IPX INCLUSION
DELETE IPX SAP
SET IPX SAP
SHOW IPX EXCLUSION
SHOW IPX INCLUSION

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P