[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD OSPF NEIGHBOUR

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`ADD OSPF NEIGHBOUR=ipadd PRIORITY=0..255`

ipadd: IPアドレス

非ブロードキャスト型のマルチアクセスネットワーク（NBMA）に接続されたOSPFインターフェース上において、OSPF隣接ルーターをスタティックに設定する。指定した隣接ルーターとのメッセージ交換はユニキャストで行われる。

パラメーター

NEIGHBOUR: OSPF隣接ルーターのIPアドレス。NBMAに接続されたOSPFインターフェース（ADD OSPF INTERFACEコマンドでNETWORK=NON-BROADCASTを指定したインターフェース）のIPアドレス/ネットマスクの範囲内でなくてはならない。

PRIORITY: 隣接ルーターのルーター優先度。

関連コマンド

ADD OSPF INTERFACE
DELETE OSPF NEIGHBOUR
SET OSPF INTERFACE
SET OSPF NEIGHBOUR
SHOW OSPF NEIGHBOUR

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L